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)2. Анализ градостроительной ситуации и природно-климатических условий района проектирования.
2.1. Анализ градостроительной ситуации.
Проектируемая улица – магистральная общегородского значения непре-рывного движения, которая осуществляет связь между жилыми, промышлен-ными, складскими районами, а также с центром населенного места, объектами общегородского значения (вокзал, парк, стадион и др.), со скоростными и автомобильными дорогами общей сети, с развязкой движения в разных уровнях.
Район проектирования улицы – город Челябинск. Расчетная скорость по [1] 100 км/ч. Этажность застройки 9-12 этажей. Общая протяженность проектируемого участка 363 м. Предусмотрены боковые проезды шириной 7 м. Перспективная интенсивность движения транспорта 27500 пр. ед/сут в одном направлении. Структура потока:
· легковые автомобили - 60%
· грузовые автомобили грузоподъемностью с 4 до 6 (кН х10) - 10%
· грузовые автомобили грузоподъемностью с 7 до 9 (кН х10) - 7%
· автобусы - 13%
· троллейбусы - 10%
Контрольные точки:
· ПК1+40 – 151,49 м
· ПК5 – 148,97 м
2.2. Природно-климатические условия.
Климатический район – IB.
Дорожно-климатическая зона – III.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки
· обеспеченностью 0,98: -35°С;
· обеспеченностью 0,92: -34°С.
Повторяемость и направление ветра
	Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, шт.
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Глубина промерзания грунтов – 2,11 м.

