Средняя температура наиболее холодных суток
· обеспеченностью 0,98: -39°С;
· обеспеченностью 0,92: -38°С.
Природно-климатические условия благоприятны. Существенно на проекти-руемую улицу не влияют.
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)2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.
Для исследования грунтов проведено бурение разведочных скважин в количестве 7 штук. Скважины расположены на одинаковом расстоянии по длине трассы от начала до конца. Мощность слоев указана в таблице 1. Грунтовые воды не встречены.
Таблица 1 – Грунтовые условия.
	Вид грунта
	Мощность слоев, м (по номерам скважин)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Плодородный слой
	0,15
	0,25
	0,25
	0,3
	0,4
	0,45
	0,35

	Супесь легкая
	
	3,2
	3
	3,4
	
	
	

	Пылеватая супесь
	3,9
	4,1
	4,6
	4,4
	3,75
	3,9
	3,5


Преобладающий вид грунта – пылеватая супесь.
2.4. Анализ рельефа.
Рельеф местности вдоль проектируемой трассы будущей улицы носит слабопересеченный (равнинный) характер. Самая максимальная величина уклона местности – 40‰, а минимальная – 14‰. Общий перепад отметок – 8,23 м. Участков с необеспеченным водостоком нет.


