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)3. Технические параметры проектирования улицы.
Основные нормативы проектирования принимались по [1]; часть параметров, отсутствующих в СНиП, принимались по [3]. 
Параметры для расчета дорожной одежды принимались по [4].
Таблица 2 – Технические параметры магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Числовое значение показателей

	
	
	по СНиП
	принято в проекте

	1
	2
	3
	4

	Расчетная скорость движения:
· одиночного автомобиля
· в потоке
	км/ч
	
100
85
	
100
85

	Элементы поперечного профиля:
· ширина в красных линиях
	м
	

80-110
	

95

	· ширина полосы движения
	
	3,75
	3,75

	· количество полос движения (в обоих направлениях)
	
	4-8
	4

	· ширина предохранительной полосы у борта проезжей части
	
	0,75


	1


	· ширина местных проездов
	
	7-10,5
	7

	· ширина тротуаров
	
	4,5
	4,5

	· ширина разделительных полос:
· для разделения встречного движения
· между проезжей частью и тротуаром
· между основной проезжей частью и местным проездом
	
	
	

	· 
	
	
4
	
6

	· 
	
	5
	6

	· 
	
	6
	11

	Поперечные уклоны:
· проезжей части
	‰
	
15-25
	
15(20)

	· тротуаров
	
	15-20
	15

	· местных проездов
	
	15-25
	15(20)

	· разделительных полос
	
	15-20
	20






