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)Таблица 2 – Технические параметры улицы (Продолжение).
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Числовое значение показателей

	
	
	по СНиП
	принято в проекте

	1
	2
	3
	4

	Элементы продольного профиля и плана:
	‰
	
	

	· наименьший продольный уклон
	
	4
	11

	· наибольший продольный уклон
	
	50
	40

	· наибольшая алгебраическая разность уклонов, при которой вписываются вертикальные кривые
	
	7 и более
	18

	Наименьшие радиусы вертикальных кривых:
	м
	
	

	· выпуклых
	
	6000
	4000

	· вогнутых
	
	1500
	1500

	Рекомендуемые длины вертикальных кривых:
	м
	
	

	· выпуклых
	
	300
	60(72)

	· вогнутых
	
	100
	21

	Наименьшая расчетная видимость:
	м
	
	

	· встречного автомобиля
	
	280
	280

	· поверхности дороги
	
	140
	140

	Параметры для расчета дорожной одежды:

	Тип покрытия
	Усовершенствованное капитальные

	Расчетная нагрузка
	
	Н-30
	Н-30

	Среднее расчетное удельное давление на покрытие
	кг/см2
	6
	6

	Расчетный диаметр следа колеса
	см
	36,5
	36,5

	Наименьший модуль упругости дорожной одежды
	МПа
	252
	262,5






