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)4.2. Размещение подземных инженерных коммуникаций.
Инженерные коммуникации являются неотъемлемой частью комфортной среды обитания современного человека: без наличия света, воды, тепла и канализации сейчас трудно представить комфортную жизнь. Усовершенство-вание инженерных коммуникаций является приоритетным делом в развитии каждой страны и города. В связи с этим выбор оптимального способа про-кладки инженерных коммуникаций является актуальной задачей в освоении подземного пространства городов. 
Подземные инженерные сети запроектированы комплексно с учетом начертания улично-дорожной сети и характера рельефа, а также с учетом нормы взаимного расположения различных трубопроводов и кабелей.
В проекте предусматриваются следующие инженерные коммуникации:
· водопровод магистральный, материал – железобетон, диаметр 500 мм;
· теплопровод, материал – сталь, диаметр 200 мм;
· хозяйственно-бытовая канализация, материал – керамика, диаметр 600 мм;
· дождевая канализация (ливнесток), материал – железобетон, диаметр 900 мм;
· кабели сильного тока, 5 шт.;
· телефонные кабели, 6 шт.;
· радиотрансляционные кабели, 5 шт.
Для проекта было разработано 2 варианта прокладки подземных инженерных сетей (приложение А):
· совмещено в общей траншее;
· в общем коллекторе.
В проекте принят вариант прокладки – в общем коллекторе (приложе-ние Б), в связи с тем, что он:
· позволяет сократить объем земляных работ и сроки строительства;
· значительно облегчает эксплуатацию, упрощает ремонт и замену коммуникаций без проведения земляных работ;
· увеличивает срок службы инженерных коммуникаций за счет меньшей коррозии и регулярного надзора, несмотря на существенные едино-временные капитальные вложения.

