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)5. Продольный профиль.
Продольный профиль запроектирован в соответствии с требованиями [1]. 
5.1. Описание продольного профиля.
· Проектная линия нанесена с учетом контрольных точек, хорошей видимости и плавности пути, гарантирующие безопасность движения, а также с учетом баланса земляных работ.
· Количество точек перелома – 3.
· Наименьший продольный уклон – 10‰.
· Наибольший продольный уклон – 40‰.
· Общий перепад отметок – 8,42 м.
· Наибольшая высота насыпи – 0,39 м.
· Наибольшая глубина выемки – 0,43 м.
· Протяженность насыпи – с ПК2+41,93 по ПК6+47,55: 205,61 м.
· Протяженность выемки – с ПК0 по ПК2+41,93: 141,93 м   
                                 с ПК6+31,91 по ПК7+13: 15,45 м.
· Точки нулевых работ и их отметки – ПК0: 153,62 м
ПК2+41,93: 150,80 м
ПК6+31,91: 145,82 м.
· Преобладающий вид грунта земляного полотна – пылеватая супесь.
5.2. Определение элементов вертикальных кривых.
Для данной категории улицы были вписаны вертикальные кривые при алгебраической разности ≥7‰. С целью выявления необходимости вписы-вания вертикальных кривых были приведены расчеты в следующих точках перелома: ПК2, ПК4 и ПК6.
Элементы вертикальных кривых определяются по следующим формулам:
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Рисунок 1. Элементы
вертикальной кривой
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	где – тангенс вертикальной кривой, м;
– радиус выпуклой или вогнутой кривой, м;
 – алгебраическая разность продольных
уклонов в точке перелома проектной
линии;
 – биссектриса вертикальной кривой, м;
– длина кривой, м;
– ордината точки вертикальной кривой от
тангенса для соответствующего i-того
пикета, м;
– абсцисса соответствующей точки, м.
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