 – градуирование проектной горизонтали с заданным шагом;
– расстояние от отметки Н до горизонтали, согласно кратности шага;
 – сдвиг проектной горизонтали от оси разделительной полосы к бортовому камню проезжей части;
– скачок проектной горизонтали за счет бортового камня;
 – сдвиг проектной горизонтали по проезжей части;
– скачок проектной горизонтали за счет бортового камня;
– сдвиг проектной горизонтали по газону;
– скачок проектной горизонтали за счет бортового камня;
 – сдвиг проектной горизонтали по местному проезду; 
– скачок проектной горизонтали за счет бортового камня;
 – сдвиг проектной горизонтали по газону; 
– скачок проектной горизонтали за счет бортового камня;
 – сдвиг проектной горизонтали по тротуару.  
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