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)7. Водоотвод, освещение, озеленение. 
В зависимости от развития инженерных сетей города и уровня его благоустройства вода с поверхности улиц может отводиться открытой или закрытой системой водостока. В данном курсовом проекте улица запроекти-рована с использованием закрытой системой водостока, которая включает в себя лотки на поверхности проезжей части, дождеприемных и смотровых колодцев, водоотводящих труб. 
Городские улицы и дороги, а также искусственные сооружения на них должны быть оборудованы стационарным наружным освещением. Освещение улиц и дорог в городах следует проектировать исходя из нормы средней яркости усовершенствованных покрытий. Для магистральной улицы обще-городского значения с интенсивностью движения 27500 пр.ед./сут. средняя яркость покрытия проезжей части должна быть не менее 1,2 кд/м2. Для данной категории улицы были применены пылезащитные светильники, которые были размещены по обеим сторонам проезжей части и местных проездах, и с одной стороны на тротуарах.  
Размещение в плане города различных категорий зеленых насаждений находится в прямой зависимости от их функциональности: для создания условий отдыха городского населения, для защиты города от сильных ветров или защиты жилых районов от отходов промышленных предприятий, для улучшения микроклиматических условий, для украшения городских улиц, площадей и кварталов, и т.д. Городские насаждения всех категорий разме-щают с максимальным использованием существующей растительности так, чтобы получилась единая система, в которой зеленые массивы внутри города были бы связаны между собой и с внешним зеленым поясом озелененными магистралями.

