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)8. Конструирование и расчет дорожной одежды нежесткого типа
В курсовом проекте была принята дорожная одежда нежесткого типа, не обладающая сопротивлением изгибу, поэтому подстилающий слой тщательно уплотнен. Тип покрытия и конструкция дорожной одежды в целом соответствует транспортно-эксплуатационным требованиям и ожидаемым в перспективе составу и интенсивности движения.
Конструкция дорожной одежды – типовая. Данный тип покрытия рекомендовано для магистральной улицы общегородского значения с усовершенствованным капитальным покрытием. При назначении конструкции также был учтен региональный опыт строительства и службы дорог в заданном конкретном районе. Для снижения строительных затрат в элементах конструкции были запроектированы местные материалы.
Необходимая толщина отдельных слоев и всей одежды в целом определена расчетом. В качестве расчетной нагрузки принимаем схему Н-30:
· расчетное удельное давление колеса Р=6 кгс/см2; 
· диаметр круга равновеликому отпечатку колеса D=36 см.
Требуемый модуль упругости для данного типа покрытия составляет 2520кгс/см2.
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Рисунок 3. Конструкция дорожной одежды
1 – поверхностная обработка, =15мм;
2 – горячая смесь для плотного асфальтобетона,  =50мм, =12500кгс/см2;
3 – горячая смесь для пористого асфальтобетона,  =80мм, =7500кгс/см2;
4 – щебень, обработанный битумом по способу пропитки, =80мм,
=5900кгс/см2;
5 – щебень фракции 20-40 и 70-120мм, уложенный по способу заклинки,
=480мм, =4000кгс/см2;
6 – щебень фракции 5-10мм, =100мм, =3750кгс/см2;
7 – уплотненный грунт (пылеватая супесь), =225кгс/см2.
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