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)Рисунок 4. Расчетная схема дорожной одежды нежесткого типа.
Расчет ведется снизу вверх. Рассмотрим двухслойные системы.
1) Грунт пылеватая супесь и щебень.

Пользуясь номограммой, определяем модуль упругости эквивалентного слоя
кгс/см2
2) Среда с модулем упругости кгс/см2 и щебень, уложенный по способу заклинки.

Пользуясь номограммой, определяем модуль упругости эквивалентного слоя
кгс/см2
3) Среда с модулем упругости кгс/см2 и щебень, обработанный битумом.

Пользуясь номограммой, определяем модуль упругости эквивалентного слоя
кгс/см2
4) Среда с модулем упругости кгс/см2 и горячая смесь пористого асфальтобетона.

Пользуясь номограммой, определяем модуль упругости эквивалентного слоя
кгс/см2
5) Среда с модулем упругости кгс/см2 и горячая смесь плотного асфальтобетона.


image1.png
0

1'_4,:* Elsa=2625K2c/cn?
Fiou =2250k2c/c?

2 N eroer/ o
3 Eisu =1829K2c/cM?.
7 s =1480k2c/cM?.
N
5
Eora =337 Sk2c/c1*.
6
S —





