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Полученный эквивалентный модуль упругости для рассматриваемой конструкции дорожной одежды находиться в предельной допустимости (больше на 4%) от требуемого модуля упругости конструкции. Изменение конструкции не требуется.
