 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
24
КП-СГ-31-15-2017-ПЗ
)10. Подземный пешеходный переход.
Одной из важнейших транспортных проблем крупных городов является упорядочение пешеходного движения путём создания специальных пешеходных путей. Эти пути должны быть изолированы от транспортных средств, удобны и доступны для населения и призваны обеспечивать связь со всеми элементами инфраструктуры города. Одним из решений данной задачи является подземный пешеходный переход.
Подземные пешеходные переходы в отличие от мостовых имеют следующие преимущества: 
· меньшая высота подъёма и опускания пешеходов; 
· отсутствие промежуточных опор, снижающих видимость трассы; 
· защита пешеходов от воздействия вредных газов, выделяемых автомобилями;
· защита от неблагоприятных погодных условий;
· лучше вписываются в архитектурный ансамбль города;
· не стесняют проезжую часть дороги и легче осуществляется их связь с наземными и подземными сооружениями.
В данном курсовом проекте был разработан подземный пешеходный переход линейного типа (приложение В), в котором имеются помещения под уборочный инвентарь, электротехнических устройств и водоотводной установки. В таблице 4 приведен список элементов, из которых состоит подземный пешеходный переход, а так же их размеры и их количество. Все элементы выполнены из железобетона. 
Таблица 4 – Ведомость элементов подземного пешеходного перехода.
	Наименование элемента
	Марка элемента
	Размеры, см
	Количество, шт.

	
	
	Н
	L
	

	Лестничный марш
	ПТ-М2
	528,1
	98
	48

	Стеновые блоки
	ПТ-С1
	275
	298
	52

	
	ПТ-С2
	370
	148
	44

	
	ПТ-С3
	470
	148
	16

	
	ПТ-С4
	275
	98
	32

	
	ПТ-СД
	275
	298
	3

	Плиты перекрытия
	ПТ-П1
	340
	298
	4

	
	ПТ-П2
	440
	298
	3

	
	ПТ-П3
	640
	149
	54

	Плиты днища
	ПТ-Д1
	298
	210
	4

	
	ПТ-Д2
	298
	310
	35




 

