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)11. Заключение.
В данном курсовом проекте был запроектирован участок городской улицы в городе Челябинск. При создании проекта были использованы исследо-вания градостроительной ситуации, природно-климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, а также анализ рельефа мест-ности.
При разработке поперечного профиля проектируемой улицы был произве-ден расчет ширины проезжей части. Остальные элементы улицы, а также расположение подземных инженерных сетей и озеленение, были запроектированы с учетом требований, изложенных в [1], [2], [3]. В процессе курсового проекта было предложено два варианта размещения подземных коммуникаций с аргументированным выбором одного из них.
При разработке продольного профиля проектная линия была нанесена с учетом контрольных точек, баланса земляных работ, точек перелома, вклю-чающие вертикальные кривые, обеспечивающие видимость, плавность и безопасность движения, а также с учетом максимальных (в зависимости от категории улицы) и минимальных (для обеспечения стока воды) уклонов.
Вертикальная планировка была выполнена методом проектных горизон-талей, т.к. данный метод позволяет охватить всю площадь видоизмененного рельефа и отобразить в плане всю пластику рельефа на всей проектируемой территории. В отличие от других методов отличается большей нагляд-ностью и возможностью методом интерполяции определить проектную отметку в любой точке плоскости рельефа.
В рамках учебного процесса был разработан для данной проектируемой улицы подземный пешеходный переход (на перспективу), а также было подсчитано количество его конструктивных элементов.
В процессе курсового проекта были закреплены теоретические основы лекционного курса, а также освоены и приобретены методики и навыки проектирования городских улиц.



