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«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Экономика организации
Методические указания к расчетной работе 

08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»
2020
Расчетная работа по дисциплине «экономика организации» выполняется студентами дневного отделения на  IV курсе, Курсовая работа является экономической частью курсового проекта по дисциплине «Технология и организация строительного производства».

Тема расчетной работы – «Расчет основных разделов бизнес-плана на строительство участка дороги».

Исходными данными для разработки бизнес-плана служат: практические работы  по дисциплине  «Проектно-сметное дело».

Состав расчетной  работы:

1 Резюме. 
1.1.Цель строительства объекта.

1.2. Общее описание проекта.

1.3.  ТЭП

2. План производства.

2.1. Ведомость объемов работ.

2.2. Калькуляция затрат труда и заработной платы.

2.3. Локальная смета на общестроительные работы.

3.Организационный план.

3.1. Подбор рационального состава бригады.

3.2. Расчет план - задания бригаде.

4. План маркетинга.

4.1. Цели и стратегии маркетинга.

4.2.Ценообразование.  (Определение цены контракта)
5. Финансовый план.

5.1. Расчет плановой себестоимости.

5.2. Расчет плановой прибыли и рентабельности.

5.3. Расчет налогов.

5.4. Расчет чистой прибыли.

5.5. Технико– экономические показатели .

Расчетная работа оформляется в соответствии с заданием (Приложение 1) в виде пояснительной записки, объемом 20-25 страниц, в соответствии с требованиями  ЕСКД и системы проектной документации для строительства. Пояснительная записка оформляется на листах писчей бумаги формата А4,записи ведутся чернилами или пастой синего, фиолетового или черного цвета. Каждый лист имеет поля: верхнее, правое и нижнее – 5мм, левое – 20мм, и штампы, примеры оформления листов пояснительной записки приводятся в Приложении 2.

Титульный лист курсовой работы, являющийся первым листом, оформляется в соответствии ГОСТ Приложение 3.

1. РЕЗЮМЕ

Объем данного раздела составляет 1-2 страницы. Текст должен быть предельно прост, лаконичен и с минимумом специальных терминов. В целом раздел должен дать ответы будущим заказчикам или кредиторам на вопросы:

1. Что они получат при успешной реализации проекта.

2. Каков риск в случае нерационального использования вложенных средств. 

Резюме, как правило, разрабатывается в конце составления бизнес-плана, когда достигнута ясность по всем другим разделам. В нем определяется все цели бизнес – плана: снижение себестоимости работ, увеличение чистой прибыли, повышение рентабельности работы данной организации.
Раздел 2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Ведомость объемов работ

Этот раздел курсовой работы следует начать с оформления ведомости объемов работ.

Таблица № 1. Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Формула расчета
	Единица измер.
	Объем элемента
	Количество элементов
	Объем работ

	
	А. Подземная часть
	
	
	
	
	

	
	I. Земляные работы
	
	
	
	
	

	1
	Планировка площади
	
	1000 м2
	
	
	

	2
	Разработка и перемещение грунта бульдозером
	
	1000 м3
	
	
	

	
	… и т.д.
	
	
	
	
	


2.2. Калькуляция затрат труда и заработной платы

В таблице 3 составляется калькуляция затрат труда и зарплаты по ТЕР и ЕНиР на основании ведомости объемов работ. В обосновании обязательного указывается № сборника , ТЕР. В графе «наименование работ» необходимо дать полную характеристику работы, далее  единицу измерения по сборнику, норму времени из числителя нормы и расценку на единицу работы из знаменателя нормы. В графе шифр затрат необходимо дать состав звена. В графе «На весь объем работ» необходимо подсчитать нормативное  время на выполнение работы и сумму заработной платы. 
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Сметная стоимость 

тыс. руб

Нормативная трудоемкость

тыс. чел.-час

Составлена в ценах 2001 года

Сметная заработная плата

тыс. руб

Стоим.единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих,

№

Обоснование

Ед.

Всего

Эксплуат.

Всего

Основной

Эксплуат.

не занятых обслуживан.

п/п

сметной

Наименование работ

изм.

Колич.

машин

заработной

машин

механизмов

стоимости

и затрат

Основная

в т.ч.

платы

в т.ч.

обслуживающих

заработн.

зараб.

зараб.

механизмы

плата

платы

платы

на ед.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Земляные работы

1

Е1-991

Разработка скального грунта

100 м3

… и т.д.

ВСЕГО прямых затрат

Прочие неучтенные работы

и затраты 30%

ВСЕГО с прочими неучтенными работами

и затратами

руб

Всего прямых затрат с районным коэффициентом

ИТОГО сметная стоимость

Районный коэффициент 1,15

Плановые накопления 

Накладные расходы 

Заработная плата в НР 

Трудозатраты в НР 

Итого себестоимость

Таблица № 3. Калькуляция затрат труда и заработной платы

Организация (предприятие)_____________________

Участок (цех, отдел)___________________________

	Калькуляцию УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель организации)

(подпись)

«___»_______________20__ г.


	КАЛЬКУЛЯЦИЯ № ____

На ____________________________________________________



(краткое описание комплекса работ)

Объект ________________________________________________




(наименование объекта)
	(Приложение к аккордному наряду)

№_____ от «___»__________20__ г.

выданному бригаде _____________

                                                     (фамилия бригадира)

	
	Конечная продукция
	Затраты на единицу конечной продукции
	

	
	Наименование
	Единица измерения
	Количество единиц
	Время (ч/часы)
	Сумма (руб.-коп)
	Месяц
	Органи-зация
	Участок (цех, отдел)
	Прораб (мастер)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Нормы и расценки
	Описание работ и условия производства
	Вид работ (шифр)
	Единица измерения
	Объем работ
	На единицу измерителя
	На весь объем работ
	Шифр затрат

	
	
	
	
	
	По норме человеко-часов
	расценка
	Колич. человеко-часов
	Сумма заработной платы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Локальная смета на общестроительные работы.

Локальная смета составляется по форме 4/б (см. таблицу 4). Для расчета используется следующая нормативная литература:

1. ТЕР-2001 Сборники ТЕР, номера которых зависят от вида выполняемых работ.

Порядок составления локальной сметы и работы с нормативной литературой учащиеся подробно изучают в предмете «Проекты и сметы» (дневное отделение) и «Нормирование труда и сметы» (заочное отделение).

При составлении сметы необходимо помнить, что в сборниках ТЕР есть «открытые» расценки, в которых неучтена стоимость местных материалов.

Пример составления сметы см. в табл. 4.

Начисления в итоге локальной сметы выполняются по приведенной схеме с указанными коэффициентами, кроме районного (Кр), величина которого зависит от области  строительства .
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1  Подбор рационального состава бригады

После составления калькуляции затрат труда и заработной платы необходимо рассчитать бригаду, соответствующую среднему разряду работ. Допускается отклонение +\- 0,1. 

При проектировании состава бригады необходимо исходить из того, что необходимое число рабочих определенной профессии в бригаде (n чел.) определяется в зависимости от нормативной трудоемкости (Тн8) в чел.-час., количества рабочих дней в месяце (Др), продолжительности смены (8 час.), коэффициента сменности (Ксм = 1 при односменной работе и Ксм = 2 при двухсменной работе), планируемого выполнения норм выработки в % (Упл) по формуле:

n = (Тн8 х 100) : (Др х 8 х Ксм х Упл)


(чел.)


Нормативная трудоемкость определяется по сборникам ЕНиР, исходя из объема работ и нормы времени.

Тн8 = О работ х Н вр

В комплексной бригаде планируется совмещение профессий (например: каменщиков и монтажников; плотников и бетонщиков). Подбор состава звена выполняется в табличной форме (таблица № 6).

После выполнения расчета проверяется соответствие среднего разряда работ разряду рабочих. Определяется средний разряд работ по формуле:

Разряд ср. = Σ «Произведение» : Σ «Расчетное количество рабочих» = 18,5 : 7 = 2,64

	Разряд
	Расчетное количество рабочих
	Произведение

	2
	3,7
	7,4

	3
	2,1
	6,3

	4
	1,2
	4,8

	СУММА
	7
	18,5


Средний разряд рабочих определяется аналогично среднему разряду работ, но вместо расчетного количества рабочих используется принятое количество рабочих.

Разряд ср. = Σ «Произведение» : Σ «Принятое количество рабочих» = 18 : 7 = 2,57

	Разряд
	Принятое количество рабочих
	Произведение

	2
	4
	8

	3
	2
	6

	4
	1
	4

	СУММА
	7
	18


Средний разряд работ соответствует среднему разряду рабочих.

2,64 – 2,57 = 0,07

· что соответствует установленным нормам (+/- 0,1).

В случае несоответствия изменяется принятое количество рабочих, и расчет повторяется.

Таблица № 6. Определение состава звена

	№
	Обоснование
	Наименование работ
	Объем

работ
	Затраты труда на объем
	Состав звена
	Разряд

	
	
	
	Ед. изм.
	Общий объем
	на ед.
	чел-час.
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Е 4-1-1

т. 2, 3 а.б.
	Монтаж фундаментных блоков весом до 3,5 т.
	1 блок
	50
	0,78

0,26
	39

13
	IV – I, III – I

II – I, VI - I
	-

-
	13

-
	13

-
	13

-
	-

-
	-

13

	2
	Е 4-1-3

т. 2, 4 а.б.
	Установка блоков стен подвала весом до 2,5 т.
	1 блок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	… и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разрядам
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный вес по разрядам
	
	100 %
	
	
	
	
	
	
	

	Состав звена по разрядам
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 6. Определение состава звена

	№
	Обоснование
	Наименование работ
	Объем

работ
	Затраты труда на объем
	Состав звена
	Разряд

	
	
	
	Ед. изм.
	Общий объем
	на ед.
	чел-час.
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разрядам
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный вес по разрядам
	
	100 %
	
	
	
	
	
	
	

	Состав звена по разрядам
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА

В этом разделе  необходимо остановиться на следующих вопросах:

1. Какая стратегия маркетинга принята в организации.

2. Как будут формироваться цены на строительно-монтажные работы.

4.1 Цели и стратегия маркетинга

Решая вопросы ценообразования, организация (студент) должна выбрать  и обосновать принятую стратегию. В качестве вариантов стратегии ценообразования можно использовать следующие подходы:

-высокое качество – высокая цена;

-цена в зависимости от цен конкурентов;

-низкие производственные издержки – низкая цена.

Решая вопросы схем распространения работ и услуг, строительная организация (студент) должна исходить из возможности заключения договоров подряда непосредственно в ходе переговоров с заказчиком , либо путем участия в тендерных торгах.

4.2.Ценообразование

Определение цены контракта с позиции подрядчика состоит в следующем:

· прежде всего подрядчик определяет в какую сумму обойдется для него осуществление контракта;

· по какой цене он будет продавать свою будущую продукцию заказчику.

Расчетная цена контракта определяется по следующей формуле :

Цк=[(Зпр+Нср/100*Зпр)*(Псн+100)/100]+Ср.с.ор.             где,

Псн – процент ставки налога (НДС=20%);

Ср.с.ор.- сумма стоимости всех работ, выполняемых специализированными организациями по их расчетам, Ср.с.ор. определяется по локальным сметам №2, №3, №4, то есть равна сметной стоимости всех работ, выполняемых по субподряду. (См. курсовую работу по проектно-сметному делу)

Зпр – затраты на производство работ (выполнение контракта), Зпр принимается равной сметной себестоимости, рассчитанной в локальной смете №1.

Нср – наценка к стоимости работ, определяется по формуле:

Нср =Сн/Ор*100         где, 

Ор -  сметная стоимость строительно-монтажных работ, определенная по         локальной смете №1;

Сн – сумма надбавки по капиталу, определяемая по формуле:

Сн= Рп +Кор*  П пр/100       где,

Рп – постоянные расходы на содержание управленческой структуры, Рп  принимается заработной плате в накладных расходах, по локальной смете №1.

П пр – процент ежегодной прибыли строительной организации, величина этого процента колеблется в пределах от 12% до 20%;

Кор – капитал организации, который определяется суммой оборотных средств для строительства данного объекта, то есть, суммой стоимости материалов, необходимых для реализации данного проекта.

Кор = М = (ПЗ-ОЗП-ЭМ)       где,

М –стоимость материалов,

ПЗ – прямые затраты,

ОЗП - сумма затрат на основную заработную плату,

ЭМ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Все эти затраты определяются  по локальной смете №1.

Важным элементом маркетинга является реклама, предназначенная информирования покупателей и заказчиков, и привлечения их внимания к предлагаемым работам ,с целью распространения их на рынке.


Осуществляя выбор рекламы (информативная, избирательная, сравнительная), необходимо помнить, что реклама – дорогостоящее мероприятие, поэтому следует выбирать наиболее эффективный способ, донесения информации до потребителей. Кроме того, выбранная форма рекламирования должна содействовать упрочению имиджа организации. В курсовой работе следует привести выбранную форму рекламы.

Раздел 5.  Финансовый план.

5.1.Расчет плановой себестоимости.

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ представляет  собой прогноз величины затрат на выполнение определенного комплекса строительно-монтажных работ. 

Целью планирования себестоимости является определение величины затрат на производство работ в установленные договорами сроки на строительство при наиболее рациональном эффективном использовании реально находящихся в распоряжении организации строительных машин, механизмов и других производственных ресурсов, соблюдение правил технической эксплуатации основных фондов и обеспечении безопасности условий труда. 

Плановая себестоимость используется для определения прибыли.  Плановая себестоимость может быть определена технико-экономическими расчетами по статьям затрат на основе плана мероприятий повышения технического и организационного уровня производства по сравнению с предусмотренным в проектно-сметной документации. 

Определение размера снижения себестоимости СМР может быть осуществлено в следующем порядке:

1.Снижение себестоимости СМП (См %), как следствие уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции можно рассчитывать по формуле:

См = Умо х [1 – (100 - Ур) х (100 - Уц) : (100 х 100)],                       где

Умо –удельный вес затрат на материалы и конструкции в % к сметной стоимости всех СМР. 

Умо=М : Ссм  х 100



 %
М – стоимость материалов в локальной смете№ 1, определяется по формуле:

М = ПЗ – ОПЗ – ЭМ

ПЗ –прямые затраты в графе 8 локальной сметы № 1.

ОЗП – основная заработная плата в графе 9 в локальной смете №1.

ЭМ – эксплуатация машин в числителе графы 10 локальной сметы №1.

Ур -  процент снижения нормы расхода материалов, принимаемся до 2%.

Уц – процент снижения цены материалов и конструкций, принимается до 3%.

2. Уменьшение расходов на эксплуатацию строительных машин  (Смех,%) можно прогнозировать исходя планируемого повышения норм выработки по формуле:

Смех ={(Умех.о. х Пуп  х Рмех)} :{ (100 + Рмех) х 100 }  

 %

Умех.о = ЭМ : Ссм х 100




%
Пуп – доля условно-постоянных расходов на эксплуатацию машин в общей стоимости работ

Пуп = (ЭМ – Зпмаш) : Ссм х 100  


(%)

ЗП маш. – зарплата машиниста в знаменателе графы 10 локальной сметы №1.

Рмех – планируемый процент увеличения выработки машин ( до 105%)

3. Снижение себестоимости СМР за счет роста производительности труда (Сз %) происходит лишь при опережении этим показателем темпов роста заработной платы: 

Сз  = (1 -  Изп  : Ипт) х У зп
Узп – удельный вес зарплаты в себестоимости СМР, (%)
Узп = ЗПсм :  Sсм х 100  



(%)
Изп – рост зарплаты в сравнении с заложенной в сметах;

Ипт – рост производительности труда, который приравниваем к росту выработки машин, 

Ипт = Рмех , (без100 %, т.е. если Рмех=103 %, то Ипт=3 %)

Изп – рост зарплаты, определяется по росту производительности труда, принимается 0,3–0,6 %  на каждый % роста средней зарплаты.

Определяем плановый  процент снижения себестоимости

ΔS план% = См + Смех + Сз



(%)
Рассчитывается плановый процент себестоимости в рублях по формуле:

ΔSплан = Ссм х (ΔS план%: 100)



(руб)

Определяем плановую себестоимость СМР  

S план = S см -   ΔSплан.




(руб)
Sсм – сметная себестоимость СМР, определяется по локальной смете № 1 из графы 8.
5.2. Расчет плановой прибыли и рентабельности.

Расчет плановой прибыли производится по формуле:

Пр план = Цк – Sплан, где

Цк – цена контракта, рассчитанная ранее.

Рентабельность определяется по формуле:

Ур.план =( Пр.план : Цк) х 100 



(%)

5.3. Расчет налогов.

1. Налог на добавленную стоимость в размере 18% для строительных организаций учтен в цене контракта  

НДС = Цк х 0,1525
2. Отчисления прибыли на образование резервного фонда – 15%.

РФ = Пр план х 0,15

Прибыль расчетная определяется по формуле:

Пр расч = Пр план – (НДС + РФ)

3.Налог на прибыль в размере 20% . 

 Федеральный бюджет 2%, 

Субъекты РФ 18%



Нприб = Пр расч х 0,24

из них

Чистая прибыль для строительной организации определяется по формуле: 

Пр чист = Пр расч – Нприб.      
Расчет отчислений во внебюджетные фонды

1. Отчисления в пенсионный фонд производятся в размере 28% от фонда оплаты труда, т.е. от зарплаты сметной, по формуле:

ПФ = 0,20 х ФОТ = 0,20 х ЗПсм
2. Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования производится в размере 2,9% от фонда оплаты труда:

ФОМС = 0.029 х ЗПсм 

3. Отчисления на образование фонда социального страхования производится в размере 5,1 % от фонда оплаты труда: 

ФСС = 0,051 х ЗПсм
4.Итого общая сумма отчислений во внебюджетные фонды составляет:

Σ отчислений  = ПФ + ФОМС + ФСС

5.5. Технико-экономические показатели проекта

1. Сметная стоимость СМР определяется по локальной смете в тыс. руб.   

2. Выработка месячная в рублях на 1 человека.

3. Выработка сменная определяется по формуле:

Всм = В мес : Д раб, где

Д раб – рабочие дни по календарному графику.

4. ЗП средняя определяется по план – заданию по формуле:

ЗПф = (ЗПсд + Премия) : Ч бригады.


(руб./чел)         

5. Цена контракта рассчитана в разделе 2.

6. Плановый процент снижения себестоимости берется из раздела 5.1.

7. Себестоимость плановая из раздела 5.1.

8. Прибыль плановая берется из раздела 5.2.

9. Уровень рентабельности – из раздела 5.2.  
ТЭП рассчитать в таблице               
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Лок.см1

		Таблица 4. Локальная смета № __ на общестроительные работы

																												Сметная стоимость				тыс. руб

																												Нормативная трудоемкость				тыс. чел.-час

								Составлена в ценах 2001 года																				Сметная заработная плата				тыс. руб

												Стоим.единицы, руб.										Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих,

		№		Обоснование				Ед.						Всего		Эксплуат.				Всего		Основной		Эксплуат.				не занятых обслуживан.

		п/п		сметной		Наименование работ		изм.		Колич.								машин				заработной				машин						механизмов

				стоимости		и затрат						Основная						в т.ч.				платы				в т.ч.						обслуживающих

												заработн.						зараб.								зараб.						механизмы

												плата						платы								платы				на ед.				всего

		1		2		3		4		5				6				7		8		9				10				11				12

				Земляные работы

		1		Е1-991		Разработка скального грунта		100 м3

						… и т.д.

				ВСЕГО прямых затрат

				Прочие неучтенные работы

				и затраты 30%

				ВСЕГО с прочими неучтенными работами

				и затратами

				Районный коэффициент 1,15				руб

				Всего прямых затрат с районным коэффициентом

				Накладные расходы

				Заработная плата в НР

				Трудозатраты в НР

				Итого себестоимость

				Плановые накопления

				ИТОГО сметная стоимость





Лок.см2

						4.2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

						на санитарно-технические работы

						Спорткомплекс (спортзал)

														Сметная стоимость		26.79		тыс. руб

														Нормативная трудоемкость

														Сметная заработная плата

														Составлена в ценах 1984 года

																								Таблица №

												Стоим.единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих,

		№		Обоснование				Ед.				Всего		Эксплуат.		Всего		Основной		Эксплуат.		не занятых обслуживанием

		п/п		сметной		Наименование работ		изм.		Колич.				машин				заработной		машин		механизмов

				стоимости		и затрат						Основн.		в т.ч.				платы		в т.ч.		обслуживающих

												зараб.		зараб.						заработной		механизмы

												плата		платы						платы		на ед.		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Укрупненный измеритель		Устройство отопления		м3		11704		0.29		-		3394.16				-

		2		Укрупненный измеритель		Устройство вентиляции		м3		11704		0.29		-		3394.16				-

		3		Укрупненный измеритель		Устройство водопровода		м3		11704		0.22		-		2574.88				-

		4		Укрупненный измеритель		Устройство канализации		м3		11704		1.22		-		14278.88				-

				ИТОГО:												23642.1

						Накладные расходы 13,3%				0.133						3144.40

				ИТОГО сметная стоимость												26786.5





Лок.см3

						4.3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

						на электромонтажные  работы

						Спорткомплекс (спортзал)

														Сметная стоимость		1.76		тыс. руб

														Нормативная трудоемкость

														Сметная заработная плата

														Составлена в ценах 1984 года

																								Таблица №

												Стоим.единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих,

		№		Обоснование				Ед.				Всего		Эксплуат.		Всего		Основной		Эксплуат.		не занятых обслуживанием

		п/п		сметной		Наименование работ		изм.		Колич.				машин				заработной		машин		механизмов

				стоимости		и затрат						Основн.		в т.ч.				платы		в т.ч.		обслуживающих

												зараб.		зараб.						заработной		механизмы

												плата		платы						платы		на ед.		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Укрупненный измеритель		Устройство внутреннего электромонтажного оборудования		м3		11704		0.15		-		1755.6				-

				ИТОГО:												1755.60





Лок.см4

						4.4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

						на слаботочные устройства

						Спорткомплекс (спортзал)

														Сметная стоимость		1.64		тыс. руб

														Нормативная трудоемкость

														Сметная заработная плата

														Составлена в ценах 1984 года

																								Таблица №

												Стоим.единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих,

		№		Обоснование				Ед.				Всего		Эксплуат.		Всего		Основной		Эксплуат.		не занятых обслуживанием

		п/п		сметной		Наименование работ		изм.		Колич.				машин				заработной		машин		механизмов

				стоимости		и затрат						Основн.		в т.ч.				платы		в т.ч.		обслуживающих

												зараб.		зараб.						заработной		механизмы

												плата		платы						платы		на ед.		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Укрупненный измеритель		Устройство телефонизации		м3		11704		0.07		-		819.28				-

		2		Укрупненный измеритель		Устройство радиофикации		м3		11704		0.07				819.28

				ИТОГО:												1638.56





Об.смета

						4.5 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

						Спорткомплекс (спортзал)

														Сметная стоимость		543.25		тыс. руб

														Нормативная трудоемкость		0.00		тыс.чел-час

														Сметная заработная плата		0.00		тыс.руб

														Составлена в ценах 1984 года

																						Таблица №

								Сметная стоимость ,тыс.руб										НУЧП тыс.руб		Нормативная трудоемкость, тыс.чел.час.		Сметная зар.плата, тыс.руб.		Показатель единичной стоимости,руб

		№		Номера				строительных работ		монтажных работ		оборудования,мебели,инвентаря		прочих затрат		Всего

		п/п		смет		Наименование работ

				и расчетов		и затрат

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Локальная смета№1		Общестроительные работы		тыс.руб.		0.0				-		0.00				0.00		0.00		0.00

		2		Локальная смета№2		Санитарно-технические работы		тыс.руб.		26.79						26.79								2.29

		3		Локальная смета№3		Электромонтажные работы		тыс.руб.		1.76						1.76								0.15

		4		Локальная смета№4		Слаботочные устройства		тыс.руб.		1.64						1.64								0.14

				ИТОГО:						30.18063664						30.18								2.58

				В  ценах 2000 года				Ки=		18						543.25						0.00		46.42





Св.см.расч.

		4.6 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

		СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

														Таблица №

		№		Номера смет и расчетов		Главы объекты работы и затраты		Сметная стоимость, тыс. руб.								Общая сметная стоимость           тыс. руб.

								строитель-ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих затрат

				Расчет № 1		Глава 1. Подготовка территорий строительства

		1						16.30								16.30

				Объектная смета		Глава 2. Основные объекты строительства		543.25								543.25

		2

						Глава 7. Благоустройство и озеленение		19.01								19.01

		3		Расчет № 2

						Глава 8. Временные здания и сооружения

		4		Расчет № 3				14.46								14.46

		5		Расчет № 4		Глава 9. Прочие работы и затраты								5.79		5.79

		6		Расчет № 5		Зимние удорожания		8.90								8.90

		7		Расчет № 6		Непредвиденные работы								18.23

				Всего по смете				601.92						24.02		607.71





ТЭП

						4.7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

										Таблица №

		№		Наименование		Единицы измерения		Количество		Методика расчета

		1		Общая сметная стоимость объекта		тыс.руб.		607.71		Принимается по сводному сметному расчету

		2		В том числе общестроительным работам		тыс.руб.		543.25		Принимается по объектной смете

		3		Стоимость 1куб.м здания		тыс.руб.		0.05		Принимается по объектной смете

		4		В том числе общестроительным работам		тыс.руб.		0.05		Принимается по объектной смете

		5		Стоимость укрупнительного измерителя 1кв.м общей площади		тыс.руб.		0.24		Определяется отношением общей сметной стоимости к укрупненному измерителю

		6		Нормативная трудоемкость		тыс.чел.-ч		0.00		По объектной смете

		7		Сметная заработная плата		тыс. руб.		0.00		По объектной смете

		8		Выработка на 1 чел.-день по общестроительным работам		руб.		0.00		Определяется отношением общей сметной стоимости к нормативной трудоемкости

		9		Строительный объем здания		куб.м		11704		По расчету

		10		Сметная заработная плата на 1 чел.-день		руб.		0.00		По расчету






