Практическая работа №1

Тема: Расчет количества транспортных средств

Теоретическая часть

Выбор вида транспортных средств зависит от объема грузооборота, габаритов и физико-химических свойств грузов, расстояний и состояния дорог, направлений перемещения грузов и способа их погрузки и выгрузки, назначения транспорта, конструкции и планировки зданий.

При выборе транспортных средств необходимо также решать вопросы, связанные с применением грузоподъемного оборудования и оборотной тары. Выбранные средства должны предполагать сквозной метод транспортировки на основе единой транспортно-технологической схемы, обеспечивающей стыковку и преемственность отдельных звеньев транспортной сети предприятия.

Техническая характеристика транспортных средств дополняется расчетом их экономической целесообразности с использованием следующих показателей: часовой производительности транспорта, себестоимости перевозки 1 т груза, затрат на один рейс, коэффициента использования пробега, среднетехнической скорости и др. Транспортные средства должны соответствовать конкретным условиям производства, обеспечивать согласованную работу всех подразделений предприятия в установленном ритме при минимальных затратах.

Расчет количества транспортных средств в общем виде производится исходя из суточного грузооборота, грузоподъемности транспортной единицы, коэффициента использования грузоподъемности и числа рейсов в сутки: Расчет количества транспортных средств можно производить исходя из часовой или суточной производительности.

Количество транспортных средств Kтс определяется исходя из объема перевозок и часовой производительности транспортного средства по формуле

                                  
где Q - грузооборот за расчетный период, т;

Кн - коэффициент неравномерности перевозок;

                          Kн = Qnp/ Qоб,

где Qnp - объем перевозок грузов в прямом направление;

Qоб - объем перевозок грузов в обратном направление.

qч - часовая производительность транспортного средства в течение расчетного периода, ч;

ТТ - время работы транспортного средства в течение планового периода, ч.

Часовая производительность транспортного средства определяется по формуле
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где qн - номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;

Kгр - коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства;

Ттр - транспортный цикл, характеризующий затраты времени на погрузку, разгрузку, пробег транспортного средства по маршруту (туда и обратно), мин.

Плановый период - месяц. При проведении расчета конечный результат округлить в большую сторону.

Рассчитать количество транспортных средств, если дано:

	Q, т
	Кн
	ТТ, ч.
	qн, т
	Kгр
	Ттр, мин

	13500
	1,02
	172
	60
	0,91
	112


РЕШЕНИЕ:

Расчет кол-ва транспортных средств.

где Q - грузооборот за расчетный период, т=13500

Кн - коэффициент неравномерности перевозок=1.02

qч - часовая производительность транспортного средства в течение расчетного периода, ч;

где qн - номинальная грузоподъемность транспортного средства, т=60

Kгр - коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства=0.91

Ттр - транспортный цикл, характеризующий затраты времени на погрузку, разгрузку, пробег транспортного средства по маршруту (туда и обратно), мин=112

                                  Qч=60*0.91*60/112=29.95 ч.

ТТ - время работы транспортного средства в течение планового периода, ч=172

                      Kmc=13500*1.02/29.25*172=3-количество транспортных средств

Ответ : 3 транспортных средства.

