1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕТОННЫХ РАБОТАХ

Выберите  правильный ответ

1.1.Искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения тщательно перемешанной и уплотненной смеси вяжущего материала, воды, заполнителей и, при необходимости, специальных добавок:

а) опалубка;  
б) арматура;   
в) бетон;  
г) грунт.

1.2. Смесь вяжущего материала, воды, заполнителей и, при необходимости, специальных добавок до затвердения:

а) грунтовая;  
б) бетонная;   
в) тяжелая;   
г) полимерная.

1.3. Бетонная смесь заводского изготовления, доставленная удобоукладываемой и с нужными характеристиками на строительный объект:

а) товарный бетон;  
б) заводской бетон;  
в) транспортный бетон; 
г) свежий бетон.

1.4. Бетоны, используемые в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений, которые обеспечивают механические характеристики конструкций: прочность, жесткость, трещиностойкость и другие свойства.

а) конструкционные;  
б) специальные;  
в) закладные;   
г) товарные.

1.5. Бетоны, предназначенные для конструкций, эксплуатируемых в особых условиях, или для конструкций специального назначения (теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, радиационно-защитные, декоративные).

а) конструкционные;   
б) специальные;   
в) закладные;   
г) товарные.

1.6. Бетон средней плотности 2200-2400 кг/м3:

а) особо тяжелый;   
б) тяжелый;   
в) особо легкий;  
г) легкий.

1.7. Класс бетона при прочности на сжатие 50 МПа (через 28 сут.):

а) С20/25;   
б) С40/50;   
в) С50/60;    
г) С80/95.

1.8. Пластичная бетонная смесь с подвижностью (осадкой конуса) 10-15 см имеет марку по удобоукладываемости:

а) П1;    
б) П2;   
в) ПЗ;     
г) Ж1.

1.9. Заполнители, получаемые из плотных горных пород (гранита и др.) либо из отходов промышленности (например, литой щебень из металлургических шлаков):

а) специальные;    
б) пористые;   
в) плотные;     
г) закладные.

1.10. Песок, крупность частиц которого от 2,5 до 3,0 мм:

а) очень крупный;    
б) крупный;   
в) мелкий;    
г) тонкий.

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Выберите  правильный ответ

2.1. Предприятие по производству бетонной смеси:

а) транспортная организация; 
б) шахта;  
в) бетонный завод;  
г) фабрика звезд.

2.2. Способ подачи цемента по трубам потоком воздуха:

а) механический;  
б) гидравлический;  
в) вертикальный;  
г) пневматический.

2.3. Способ подачи цемента винтовыми конвейерами и ковшовыми элеваторами:

а) механический;   
б) гидравлический; 
в) вертикальный; 
г) пневматический.

2.4. Для автоматического отмеривания (дозирования) заданной массы (объема) жидких или сыпучих материалов служат:

а) шаблоны;    
б) дозаторы;    
в) конвейеры;    
г) элеваторы.

2.5. Комплект технологического оборудования для дозирования компонентов и приготовления бетонной смеси:

а) бетоносмесительная установка; 
б) дозатор;  
в) конвейер;   
г) элеватор.

2.6. Через какое время с момента изготовления при хранении цемента проверяют его активность?

а) неделю;   
б) 28 дней;   
в) месяц;   
г) два месяца.

2.7. Для получения требуемых технологических свойств бетонных смесей и эксплуатационных свойств бетонов, для регулирования и улучшения их свойств, а также снижения расхода цемента и энергетических затрат применяют:

а) катализаторы;    
б) окислители;   
в) химические добавки;    
г) смазки.

2.8. Для приготовления конструкционно-теплоизоляционных легких бетонов, как правило, используются:

а) суперпластификаторы;

б) пластифицирующие добавки;

в) воздухововлекающие и другие порообразующие добавки;

г) подогрев воды.

2.9. Погрешность дозирования исходных материалов весовыми дозаторами цикличного и непрерывного действия не должна превышать для цемента, воды, сухих добавок, рабочего раствора жидких добавок:

а) 1 %;    
б) 2%;    
в) 3%;     
г) 5%.

2.10. Загрузку работающего смесителя материалами необходимо производить (за исключением специальных методов приготовления смесей) в такой последовательности:

а) крупный заполнитель, песок, цемент, тонкомолотые добавки, вода;

б) вода, крупный заполнитель, песок, цемент, тонкомолотые добавки;

в) тонкомолотые добавки, вода, крупный заполнитель, песок, цемент;

г) цемент, тонкомолотые добавки, вода, крупный заполнитель, песок.

3.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Выберите  правильный ответ

3.1. Автомобильный транспорт специализированных видов для доставки потребителю готовой бетонной смеси:

а) автосамосвалы и бортовые машины;        
б) конвейеры;

в) автобетоносмесители и автобетоновозы;           
г) трубопроводы.

3.2. При значительных объемах работ, высокой интенсивности бетонирования и расстоянии между пунктами приготовления и укладки бетона не более 300 м экономически оправдано использование для транспортирования бетонной смеси:

а) автосамосвалов;       
б) ленточных конвейеров;  

в) автобетоносмесителей;          
г) бортовых машин.

3.3. Транспортом всех видов доставляют бетонные смеси:

а) жесткие;   
б) подвижные;    
в) литые;    
г) сухие в мешках и пакетах.

3.4. Специальные машины, предназначенные для транспортирования сухих и готовых бетонных смесей на строительные объекты, приготовления или побуждения их в пути следования и на месте потребления, а также выдачи бетонной смеси на рабочие места:

а) автосамосвалы;    
б) конвейеры;    
в) автобетоносмесители;    
г) трубопроводы.

3.5. Транспортное средство, позволяющее осуществлять порционную выгрузку бетонной смеси:

а) автосамосвал;   
б) бортовая машина;    
в) автобетоносмеситель;     
г) трактор.

3.6. Для качественной доставки автобетоносмесителями готовой бетонной смеси следует обеспечить:

а) скорость движения не менее 30 км/ч;  

б) скорость движения не более 5 км/ч;

в) обогрев кузова;

г) периодическое или постоянное вращение смесительного барабана.

3.7. Автобетоносмесители на специальном шасси повышенной проходимости для укладки бетонной смеси в опалубку могут быть оснащены:

а) отбойным молотком;     
б) спускным желобом или ленточным конвейером;

в) бортовым кузовом;    
г) сиреной.

3.8. Специализированный транспорт для перевозки бетонных смесей с кузовом углубленной обтекаемой формы, крышкой на загрузочной части и затвором у выгрузочного отверстия:

а) автосамосвалы;  
б) конвейеры;   
в) бортовые машины;    
г) автобетоновозы.

3.9. К числу технологических недостатков и неудобств при перевозке бетонных смесей автосамосвалами относятся:

а) универсальность; 
б) небольшая стоимость эксплуатации;    
в) мобильность; 

г) незащищенность смеси от неблагоприятных метеорологических факторов.

3.10. Выгрузка бетонных смесей на землю:

а) обязательна;        
б) допускается только для жестких смесей;

в) допускается только для литых смесей;        
г) не допускается.

4.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ

Выбрать  правильный ответ

4.1. Очистка поверхности опалубки и арматуры от мусора, снега, грязи, ржавчины, пятен мазута, нефти, битума и масла, нанесение требуемой смазки и т.д. перед бетонированием:

а) опалубочные работы;  
б) арматурные работы; 

в) подготовка основания;   
г) транспортные работы.

4.2. Перед укладкой бетонной смеси удалять металлическими щетками поверхностную цементную пленку с ранее уложенного бетона:

а) не требуется, так как нарушается целостность затвердевшего слоя бетона;

б) не требуется, нужно только очистить поверхность бетона от мусора и пыли;

в) требуется;

г) требуется, с вырубкой бетона до арматуры.

4.3. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции:

а) изолированными друг от друга горизонтальными участками;

б) горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов;

в) меняя направление укладки слоев;

г) наклонными слоями.

4.4. Укладка слоя бетонной смеси допускается:

а) до начала схватывания предыдущего слоя;

б) через сутки после схватывания предыдущего слоя;

в) через 7 дней после схватывания предыдущего слоя;

г) через 28 дней после схватывания предыдущего слоя.

4.5. Добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для восстановления или увеличения ее подвижности:

а) можно;   
б) можно, но тщательно перемешивая смесь;

в) можно, но не больше, чем указано в сопроводительных документах;

г) запрещается.

4.6. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении ручными глубинными вибраторами:

а) на 5-10 см меньше рабочей части вибратора;

б) не больше, чем указано вертикальной проекции длины рабочей части;

в) до 1,25 длины рабочей части вибратора, но не более 50 см;

г) не более 12 см.

4.7. Максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытий:

а) 1 м;    
б) 3 м;          
в) 4,5 м;                   
г) 6 м.

4.8. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть:

а) на 1-2 см выше верха щитов опалубки; 
б) на уровне верха щитов опалубки;

в) на 5-7 см ниже верха щитов опалубки;   
г) не регламентируется.

4.9. При уплотнении бетонной смеси опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки:

а) допускается;  
б) не допускается;

в) допускается в соответствии с указаниями бригадира;

г) допускается только на стальные элементы размером более 20 мм.

4.10. При уплотнении бетонной смеси поверхностными вибраторами шаг их перестановки должен обеспечивать перекрытие площадкой вибратора границы уже провибрированного участка:

а) допускается разрыв 5-10 см;      
б) перекрытие не требуется;

в) перекрытие на 10 см;                   
г) не регламентируется.

