КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ

Выбрать правильный ответ

1. Влажность заполнителей, пористость бетонных смесей с нормируемым вовлечением воздуха и температуру смеси (при необходимости) определяют не реже:

а) одного раза в час;   б) одного раза в 1/2 смены;

в) одного раза в смену;    г) одного раза в неделю.

2. Среднюю плотность бетонной смеси в уплотненном состоянии и ее расслаиваемость (при необходимости) определяют не реже:

а) одного раза в час;   б) одного раза в смену;

в) одного раза в сутки;     г) одного раза в неделю.

3. Наибольшую крупность заполнителя определяют не реже:

а) одного раза в час;      б) одного раза в 1/2 смены;

в) одного раза в смену;       г) одного раза в неделю.

4. Объем необходимой воды для приготовления сухих смесей:

а) известен поставщику;    б) известен потребителю;

в) нанесен на тару;       г) определен на месте опытным путем.

5. Срок хранения для сухих смесей (в месяцах) должен быть:

а) известен поставщику;  б) известен потребителю;

в) нанесен на тару;   г) определен на месте опытным путем.

6. По истечении срока хранения сухую бетонную смесь надо:

а) вывезти на свалку;  б) возвратить поставщику;

в) проверить на соответствие требованиям действующего стандарта;

г) использовать по назначению.

7. Температуру транспортируемой бетонной смеси измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину:

а) 0 см;    б) не более 2 см;     в) не более 5 см;    г) не менее 5 см.

8. Бетонные смеси на месте укладки принимают по:

а) указанию водителя;  б) указанию поставщика;  в) весу;    г) объему.

9. Прочность принимаемого в конструкции бетона определяется:

а) в лаборатории;  б) на глаз;   в) ногтем;     г) по проекту.

10. Если бетон не удовлетворяет требованиям, предусмотренным проектом, исправления:

а) не делают;             б) делает мастер;    в) разрабатывает главный инженер;

г) заказчик разрабатывает совместно с проектной организацией.

