ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

Выбрать  правильный ответ

1. Форма для укладки бетонной смеси, которая обеспечивает заданные проектом конфигурацию, размеры и качество лицевых поверхностей бетонируемой конструкции:

а) стакан;     б) посуда;       в) опалубка;      г) арматурное изделие.

2. Работы по установке опалубки и распалубливанию конструкций:

а) слесарные;    б) арматурные;     в) бетонные;      г) опалубочные.

3. Масса мелкощитовой разборно-переставной опалубки должна быть не более:

а) 10 кг;           б) 50 кг;            в) 250 кг;               г) 1 т.

4. Многократно оборачиваемые опалубки:

а) инвентарные;    б) неинвентарные;     в) индивидуальные;        г) несъемные.

5. Опалубку устанавливают:

а) до начала бетонирования;     б) после бетонирования конструкции не менее чем на 10 см;  

в) после бетонирования конструкции не менее чем на 1/2 высоты;    
г) после окончания бетонирования.

6. Опалубка, представляющая собой пространственную форму, установленную по периметру стен и поднимаемую по мере бетонирования домкратами:

а) разборно-переставная;    б) пневматическая;   в) несъемная;     г) скользящая.

7. Опалубка, представляющая собой воздухоопорную конструкцию из резинотканевых или других материалов, повторяющую по очертанию будущее бетонное или армоцементное сооружение:

а) разборно-переставная;     б) пневматическая;     в) блочная;      г) скользящая.

8. Для снижения или полного устранения сцепления бетона с опалубкой и облегчения распалубливания железобетонных и бетонных конструкций на внутренние поверхности опалубки перед бетонированием наносят:

а) воду;        б) цементное молоко;    в) слой цементного раствора толщиной 10 мм;      г) смазки.

9. Смазочные материалы, замедляющие процессы схватывания тонких пристыковых слоев бетона и позволяющие обнажить (вскрыть) его структуру путем промывки струей воды:

а) пленкообразующие;   б) гидрофобизирующие;     в) вскрыватели;     

г) комбинированные.

10. Опалубка, остающаяся в теле возводимого сооружения:

а) разборно-переставная;  б) пневматическая;  в) несъемная;   г) скользящая

