
Материалы к учебным вопросам занятия № 24
по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»
(преподаватель Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Нартдинов Фарит Тафкилевич; 2019-2020 учебный год)
Раздел 2 «Основы военной службы»

Тема № 4: « ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Занятие 14 по разделу (1-е по теме 4) (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Материальная часть автомата Калашникова.
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата.


Первый вопрос

Материальная часть автомата Калашникова.

Итак, продолжим изучение раздела 2 «Основы военной службы» нашего предмета «Безопасность жизнедеятельности».
На сегодняшнем занятии мы с вами начнем изучение темы № 4 «Огневая подготовка»,  всего на тему отведено 6 часов.

Огневая подготовка — обучение личного состава применению штатного оружия для поражения различных целей в бою. 
Огневая подготовка  предусматривает:
1) изучение материальной части оружия, 
2) изучение основ, приемов и правил стрельбы, 
3) освоение приемов и правил метания ручных гранат, 
4) изучение способов разведки целей и определения дальностей до них, а также проведения стрельб.

Сведения об устройстве стрелкового оружия, обращения с ним, уходе за ним и его сбережении, а также приемы и правила стрельбы содержатся в наставлениях по стрелковому делу отдельно по каждому виду стрелкового оружия. 
Основные сведения из баллистики и теории стрельбы изложены в наставлении по стрелковому делу «Основы стрельбы из стрелкового оружия».
Критерием высокой огневой подготовки военнослужащего является умение поражать противника в бою с первого выстрела.
Автомат Калашникова является основным видом автоматического стрелкового оружия. 
Создал его в 1947 г. выдающийся отечественный конструктор-оружейник М.Т. Калашников. 
После доработки автомат в 1949 г. был принят на вооружение Советской Армии под названием «7,62 мм автомат Калашникова образца 1947 г. (АК-47)».
В 1963 году на производство были поставлены модернизированный автомат АКМ, АКМС (со складным прикладом) и созданные на их базе ручной пулемет РПК, РПКС со складным прикладом и их модификации с ночным прицелом. 
В 1974 году был создан новый комплекс оружия калибра 5,45 мм под руководством М.Т. Калашникова: АК-74, АКС-74, РПК-74, РПКС-74 и их модификации с ночным прицелом. В этом же году началось его производство. А в 1979 г. разработан и начат выпуск автомата Калашникова калибра 5,45 мм АКС-74У (укороченный) и его модификаций с ночным прицелом. 
В 1990 году принят на вооружение и серийное производство автомат Калашникова калибра 5,45 мм АК- 74М (модернизированный) и его модификации с оптическим и ночным прицелом.

Автоматы Калашникова являются индивидуальным оружием и предназначены для уничтожения живой силы противника. 
Для поражения противника в рукопашном бою к автоматам присоединяются штык-ножи. 
Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам присоединяются ночные стрелковые прицелы универсальные (НСПУ, НСПУМ). 

Автоматы Калашникова: а - АК-102; б - АКС-74; в - АКС-74У; г - АКС-74М.

Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.
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Боеприпасы автомата Калашникова:

1 — патрон с пулей со стальным сердечником; 2 — патрон с трассирующей пулей; 3 — холостой патрон; 4 — учебный патрон
Из автомата ведется автоматический (АВ) или одиночный (ОД) огонь (стрельба одиночными выстрелами). 
Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до пяти выстрелов) и длинными (до десяти выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью 30 патронов. Магазины взаимозаменяемы. 
Основные тактико-технические характеристики АК-74

1) Прицельная дальность стрельбы 1000 м. 
2) Наиболее действенный огонь до 500 м.
3) Дальность прямого выстрела по грудной фигуре 440 м, по бегущей фигуре 625 м
4) Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту
5) Боевая скорострельность при стрельбе очередями 100 выстрелов в минуту, при стрельбе одиночными выстрелами 40 выстрелов в минуту
6) Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК 74 — 3,6 кг; АК74Н — 5,9 кг; АКС74 — 3,5кг; АКС74Н — 5,8 кг
Вес штыка-ножа с ножнами 490 г.

Следующие основные части и механизмы Автомата АК-74: 
1) ствол со ствольной коробкой, ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и рукояткой;

2) дульный тормоз-компенсатор;

3) газовая трубка со ствольной накладкой;

4) крышка ствольной коробки;

5) возвратный механизм;

6) затворная рама с газовым поршнем;

7) затвор;

8) цевье.
В комплект автомата входят:

1) штык-нож, 
2)пенал с принадлежностью, 
3)шомпол, 
4) магазины и 5) сумка для магазинов.
Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы.
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1 — ствол со ствольной коробкой, ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и рукояткой; 2 — дульный тормоз-компенсатор; 3 — штык-нож; 4 — газовая трубка со ствольной накладкой; 5 — крышка ствольной коробки; 6 — возвратный механизм; 7 — затворная рама со штоком (газовым поршнем); 8 — затвор; 9 — пенал с принадлежностью; 10 — ремень для ношения автомата; 11 — магазин; 12 — цевье; 13 — шомпол

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя винтовыми нарезами, направленными слева вверх направо. Нарезы служат для придания пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются нолями. Расстояние между двумя противоположными полями по диаметру называется калибром ствола.

В казенной части канал гладкий и выполнен по форме гильзы. Эта часть канала служит для помещения патрона и называется патронником. Переход от патронника к нарезной части канала ствола называется дульным входом.

Снаружи ствол имеет колодку мушки с выступом для навинчивания пламегасителя, кольцо цевья, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа выбрасывателя.

Соединение газовой камеры с каналом ствола производится через газоотводное отверстие.
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Пламегаситель: 1 — выем для фиксатора, 2 — конический раструб; 3 — выемка для использования шомпола при отвинчивании; 4 — внутренняя резьба
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Ствол: а — наружный вид ствола автомата; б — казенная часть в разрезе; в — сечение ствола; 1 — колодка прицела; 2 — кольцо цевья; 3 — колодка мушки; 4 — патронник; 5 — выем для штифта ствола; 6 — пульный вход;  7 — нарезная часть
Дульный тормоз-компенсатор служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи. В малогабаритных и укороченных автоматах Калашникова (см. рис. 4.1, а, в) вместо дульного тормоза- компенсатора используется пламегаситель. Пламегаситель уменьшает величину звука и пламени при выстреле. Он представляет собой камеру с круглым отверстием для вылета пули и коническим раструбом.

Колодка мушки (рис. 4.6) выполнена совместно с газовой камерой. Она имеет основание мушки, мушку, предохранитель мушки, резьбовой выступ для навинчивания пламегасителя, фиксатор с пружиной. Фиксатор удерживает от самопроизвольного свинчивания пламегаситель. Газовая камера имеет газоотводное отверстие, патрубок с каналом для газового поршня и с отверстиями для выхода пороховых газов. Она служит для отвода пороховых газов из ствола и направления их на газовый поршень затворной рамы.
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 Колодка мушки:
1 — выступ с отверстием для шомпола; 2 — основание мушки; 3 — мушка; 4 — предохранитель мушки; 5 — фиксатор; 6 — резьба для навинчивания пламегасителя; 7 — газовая камера
Ствольная коробка (рис. 4.7) служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой.

К ствольной коробке прикреплены приклад с антабкой, рукоятка и предохранительная скоба с защелкой магазина. К левой боковой стенке прикреплена планка для присоединения ночного прицела.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные расстояния. Оно состоит из прицела и мушки.
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Ствольная коробка: 
1 — приклад; 
2 — поперечный паз; 

3 — продольный паз; 
4 — отгибы; 
5 — направляющий выступ; 
6 — перемычка; 
7 — отражательный выступ; 
8 — вырезы; 9 — защелка магазина; 

10 — спусковая скоба; 11 — рукоятка управления
Прицел (рис. 4.8) состоит из колодки прицела, пластинчатой пружины, прицельной планки и хомутика.
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Рис. 4.8. Прицел: 1 — колодка прицела; 2 — сектор; 3 — прицельная планка;

4 — хомутик; 5 — гривка прицельной планки; 6 — защелка хомутика

Прицельная планка имеет гривку с прорезью для прицеливания и вырезы для удержания хомутика в установленном положении посредством защелки с пружиной. На прицельной планке сверху нанесена шкала с делениями от одного до пяти. Цифры шкалы обозначают дальность стрельбы в сотнях метров.

На прицельной планке нанесена буква «П» — постоянная установка прицела, соответствующая примерно дальности прямого выстрела.

Для стрельбы ночью применяются самосветящиеся насадки (на гривку прицельной планки и мушку), а также ночные прицелы.

Крышка ствольной коробки (рис. 4.9) предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке. С правой стороны она имеет ступенчатый вырез для прохода отражаемых наружу гильз и для движения рукоятки затворной рамы, сзади — отверстие для выступа направляющего стержня возвратного механизма.
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 Рис. 4.9. Крышка ствольной коробки: 1 — отверстие; 2 — ступенчатый вырез
Приклад и рукоятка (рис. 4.10) служат для удобства действия автомата при стрельбе.

Затворная рама со штоком (рис. 4.11) приводит в действие затвор и ударно-спусковой механизм.
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Рис. 4.10. Приклад и рукоятка управления автомата: 1 — крышка затылка приклада; 2 — толкатель защелки; 3 — затылок приклада; 4 — пружина пенала; 5 — фиксатор приклада; 6 — рукоятка; 7 — защелка приклада; 8 — антабка для ремня; 9 — наконечник приклада
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Рис. 4.11. Затворная рама со штоком: 1 — канал для затвора; 2 — предохранительный выступ; 3 — выступ для опускания рычага автоспуска; 4 — паз для отгибов ствольной коробки; 5 — рукоятка; 6 — шток; 7 — газовый поршень; 8 — фигурный вырез; 9 — паз для отражательного выступа
Затвор (рис. 4.12) служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).
Рис. 4.12. Затвор: а — корпус затвора; б — ударник; в — выбрасыватель; 1 — чашечка для дна гильзы; 2 — вырез для выбрасывателя; 3 — ведущий выступ; 4 — отверстие для оси выбрасывателя;  5 — боевой выступ; 6 — продольный паз; 7 — пружина выбрасывателя; 8 — ось выбрасывателя; 9 — штифт ударника[image: image11.png]



Возвратный механизм (рис. 4.13) служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.
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Рис. 4.13. Возвратный механизм: 1 — возвратная пружина; 2 — направляющий стержень; 3 — подвижный стержень; 4 — муфта

Газовая трубка со ствольной накладкой (рис. 4.14) состоит из газовой трубки, переднего и заднего кольца, ствольной накладки, металлического полукольца (в случае деревянной накладки) и пластинчатой пружины.

Газовая трубка направляет движение газового поршня штока. Она имеет направляющие ребра. Передним концом газовая трубка надевается на патрубок газовой камеры.
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 Рис. 4.14. Газовая трубка со ствольной накладкой: 1 — газовая трубка; 2 — направляющие ребра; 3 — переднее кольцо; 4 — ствольная накладка; 5 — заднее кольцо; 6 — пластинчатая пружина; 7 — выступ

Ударно-спусковой механизм (рис. 4.15) служит для спуска курка с боевого взвода или с взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматической или одиночной стрельбы, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на предохранитель.
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Рис. 4.15. Ударно-спусковой механизм: 
1 — курок (а — боевой взвод; б — взвод автоспуска); 2 — боевая пружина (в — загнутые концы; г — петля); 3 — спусковой крючок (д — фигурный выступ; е — прямоугольные выступы; ж — крючок); 4 — шептало одиночной стрельбы (и — вырез); 5 — автоспуск (к — шептало; л — рычаг); 6 — пружина автоспуска; 7 — пружина замедлителя курка; 8 — замедлитель курка (н — защелка; п — передний выступ); 9 — пружина шептала одиночной стрельбы; 10 — переводчик (р — цапфа; с — сектор); 11 — трубчатая ось; 12 — оси
Ударно-спусковой механизм состоит из курка с боевой пружиной, замедлителя курка с пружиной, спускового крючка, шептала одиночной стрельбы с пружиной, автоспуска с пружиной, переводчика и трубчатой оси.

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику.

Замедлитель курка предназначен для замедления движения курка вперед (с целью улучшения кучности стрельбы) при ведении автоматической стрельбы из устойчивых положений.

Спусковой крючок служит для удержания курка на боевом взводе и для спуска курка.

Шептало одиночной стрельбы предназначено для удержания курка после выстрела в крайнем заднем положении, если при ведении одиночной стрельбы спусковой крючок не был отпущен. Автоспуск служит для автоматического освобождения курка с взвода автоспуска при стрельбе очередями, а также для предотвращения спуска курка при незакрытом канале ствола и незакрытом затворе.

Переводчик предназначен для установки автомата на автоматическую или одиночную стрельбу, а также на предохранитель. Нижнее положение переводчика отвечает установке его на одиночную стрельбу (ОД), среднее — на автоматическую стрельбу (АВ) и верхнее — на предохранитель.
Цевье (рис. 4.16) служит для удобства удержания и для предохранения рук автоматчика от ожогов. Цевье имеет паз для шомпола. Металлический экран цевья предназначен для уменьшения нагрева при стрельбе.
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 Рис. 4.16. Цевье: 1 — паз для шомпола; 2 — выступ; 3 — экран; 4 — упор для пальцев
Магазин (рис. 4.17) служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.
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 Рис. 4.17. Магазин: 1 — запорная планка;2 — пружина; 3 — опорный выступ; 4 — подаватель; 5 — зацеп; 6 — корпус; 7 — крышка

Ремень для ношения (рис. 4.18) служит для переноски автомата в боевом и походном положении. За счет петли и пряжки длина ремня может регулироваться для учета индивидуальных особенностей автоматчика.
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Рис. 4.18. Ремень для ношения: 1 — шлевка; 2 — петля; 3 — пряжка; 4 — карабин

Сумка для магазинов (рис. 4.19) служит для хранения и переноски магазинов и принадлежности.

Внутренняя часть сумки состоит из отделений, в которые помещаются магазины. На боковой стенке сумки пришит карман для масленки и пенала с принадлежностью, он закрывается клапаном, который удерживается гортом, застегнутым на фиксатор кармана. В малое отделение кармана помещается пенал с принадлежностью. На наружной поверхности задней стенки сумки нашиты две носильные петли для одевания сумки на поясной ремень, а ниже нетель нашита мягкая накладка для удобства ношения сумки на ремне
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 Рис. 4.19. Сумка для магазинов:

1 — клапан бокового кармана; 2 — горт; 3 — крышка сумки; 4 — магазин; 5 — фиксатор; 6 — масленка

Штык-нож (рис. 4.20) присоединяется к автомату перед атакой и служит для поражения противника в рукопашном бою, а также может использоваться в качестве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для резки проволоки).
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Рис. 4.20. Штык-нож: а — старая конструкция; б — новая конструкция;1 — лезвие; 2 — режущая грань; 3 — заточенная кромка; 4 — отверстие; 5 — пила; 6 — зацеп для ремня; 7 — ремень; 8 — защелка; 9 — металлический наконечник; 10 — продольные пазы; 11 — соединительный винт; 12 — рукоятка; 13 — кольцо

Для ношения штык-ножа на поясном ремне служат ножны (рис. 4.21). При необходимости они используются вместе со штык-ножом для резки проволоки.
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Рис. 4.21. Ножны: 1 — подвеска с карабинами; 2 — пластмассовый корпус; 3 — выступ-ось; 4 — упор

Переходим ко второму вопросу занятия.
Подготовка автомата к стрельбе.
Ведение огня из автомата.

Для уяснения данного вопроса необходимо каждому студенту понять основные принципы  и правила стрельбы.

Правила стрельбы включают основные положения и рекомендации по подготовке и ведению стрельбы. Ими руководствуются при стрельбе по различным целям в любых условиях для надежного выполнения огневых задач с наименьшим расходом боеприпасов и времени.

Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола под действием пороховых газов, образующихся при сгорании порохового заряда. Он происходит в очень короткий промежуток времени (0,001— 0,06 с).

От удара бойка по капсюлю патрона возникает пламя, воспламеняющее пороховой заряд; при этом образуется большое количество сильно нагретых газов, которые, увеличиваясь в объеме, создают высокое давление, действующее во все стороны с одинаковой силой. Под давлением газов 250—500 кгс/см2 (1 кгс/см2 ~ 0,1 МПа) пуля сдвигается с места, врезается в нарезы и получает вращательное движение. Порох продолжает гореть, а следовательно количество газов (объем и давление) в канале ствола увеличивается. Наибольшей величины (2 800 кгс/см2) давление газов достигает, когда пуля пройдет 4—6 см пути. Затем вследствие быстрого увеличения скорости движения пули объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов и давление начинает падать. К моменту вылета пули из канала ствола оно составляет 300—900 кгс/см2. Однако скорость движения пули в канале ствола возрастает, так как газы, хотя и в меньшей степени, продолжают на нее давить. Пуля продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Раскаленные газы, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом образуют пламя и ударную волну, которая является источником звука при выстреле.

Далее полет пули в воздухе продолжается по инерции и в значительной степени зависит от ее начальной скорости.

Начальной скоростью пули называется скорость, с которой пуля покидает канал ствола, — скорость движения пули у точки вылета.

Начальная скорость пули — одна из важнейших характеристик боевых свойств оружия. Возрастание начальной скорости увеличивает дальность полета пули, ее пробивное и убойное действие, уменьшает влияние внешних условий на ее полет.

Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола, массы пули, массы порохового заряда и от других факторов. Чем длиннее ствол (до известных пределов), тем дольше действуют на пулю пороховые газы и тем больше ее начальная скорость.

Ввиду того что давление газов в канале ствола действует во все стороны с одинаковой силой, при выстреле оно не только выталкивает пулю вперед, но и отталкивает оружие назад. 

Движение оружия (ствола) назад во время выстрела называется отдачей. Отдача стрелкового оружия ощущается в виде толчка в плечо, руку или в грунт. Действие отдачи оружия характеризуется величиной скорости и энергии, которой оно обладает при движении назад. Скорость отдачи оружия примерно во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия. Энергия отдачи у автомата не превышает 19,6 Дж и воспринимается стреляющими безболезненно.

В целях уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия применяются специальные устройства — дульные тормоза и компенсаторы.

Сила давления пороховых газов (сила отдачи) и сила сопротивления отдаче (упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т.д.) расположены не на одной прямой и направлены в противоположные стороны. Они образуют пару сил, под действием которой дульная часть оружия отклоняется кверху (рис. 60). Отклонение тем больше, чем больше плечо этой пары сил. Кроме того, при выстреле ствол
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 Рис. 60. Подбрасывание дульной части ствола оружия вверх при выстреле в результате действия отдачи оружия совершает колебательные движения — вибрирует. В результате вибрации дульная часть ствола в момент вылета пули может также отклониться от первоначального положения в любую сторону (вверх, вниз, вправо, влево). Величина этого отклонения увеличивается при неправильном использовании упора для стрельбы, загрязнении оружия и т.п.
Влияние вибрации ствола, отдача оружия и другие причины приводят к образованию угла между направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули из канала ствола; этот угол называется углом вылета. Угол вылета считается положительным, когда ось канала ствола в момент вылета пули выше ее положения до выстрела, и отрицательным, когда она ниже. Для обеспечения однообразия угла вылета и уменьшения влияния отдачи на результаты стрельбы необходимо точно соблюдать приемы стрельбы и правила ухода за оружием.

В момент выстрела ствол автомата в зависимости от угла возвышения занимает определенное положение. Полет пули в воздухе начинается по прямой линии, представляющей продолжение оси канала ствола в момент вылета пули. Эта линия называется линией бросания. При полете в воздухе на пулю действуют две силы: сила тяжести и сила сопротивления воздуха. Сила тяжести все больше и больше отклоняет пулю вниз от линии бросания, а сила сопротивления воздуха замедляет движение пули в воздухе, стремится опрокинуть ее головной частью назад. Под действием этих двух сил пуля продолжает полет по кривой, расположенной ниже линии бросания (рис. 61). 
Кривая линия, которую описывает центр тяжести пули при полете в воздухе, называется траекторией. 
Форма траектории зависит от величины угла возвышения и влияет на величину дальности прямого выстрела, прикрытое, поражаемое и мертвое пространство. 
С увеличением угла возвышения высота траектории и полная горизонтальная дальность полета пули увеличиваются, но это происходит до известного предела. За этим пределом высота траектории продолжает увеличиваться, а полная горизонтальная дальность уменьшается.

Угол возвышения, при котором полная горизонтальная дальность полета пули становится наибольшей, называется углом наибольшей дальности. Величина угла наибольшей дальности для пуль различных видов оружия составляет около 35°.

Траектории, получаемые при углах возвышения, меньших угла наибольшей дальности, называются настильными.

Пробивное действие пули — способность пули пробивать преграду (укрытие) определенной плотности и толщины.
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 Рис. 61. Траектория полета пули
Убойное действие пули — воздействие пули на живой организм, приводящее к выводу его из строя. При этом поглощение организмом кинетической энергии пули сопровождается разрушением его защитных тканей и жизненно важных органов. Для поражения жизненно важных органов человека без специальной защиты кинетическая энергия должна быть не менее 78,5 Дж.

Пробивное и убойное действие пули зависит от ее массы, формы и скорости, которой будет обладать пуля в момент встречи с целью. Практически пуля сохраняет убойную силу до предельной дальности полета.

Прямым выстрелом называется выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении (рис. 62). Практическое значение его заключается в том, что в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания по высоте будет выбираться по нижнему обрезу цели.
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 Рис. 62. Прямой выстрел
Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и настильности траектории. Чем выше цель и настильнее траектория, тем больше дальность прямого выстрела и, следовательно, расстояние на котором цель может быть поражена с одной установкой прицела. Это дает возможность ускорить поражение цели, упредить противника в ответном выстреле.

Пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи называется прикрытым пространством (рис. 63). Прикрытое пространство тем больше, чем выше укрытие и настильнее траектория.
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 Рис. 63. Прикрытое, мертвое и поражаемое пространство
Часть прикрытого пространства, на котором цель не может быть поражена при данной траектории, называется мертвым (непоражаемым) пространством. Оно тем больше, чем больше высота укрытия, меньше высота цели и настильнее траектория. Прикрытое и мертвое пространство необходимо умело использовать для защиты от огня противника.

Часть прикрытого пространства, на которой цель может быть поражена, составляет поражаемое пространство — расстояние, на котором нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели. Поражаемое пространство зависит от высоты цели, настильности траектории и угла падения. Его практическое значение в том, что оно компенсирует ошибки, допускаемые при определении установки прицела, и позволяет округлять измеренную дальность до цели в большую сторону.

Дальность до цели обычно определяется глазомерно (в любых условиях обстановки) и по ее угловой величине. Глазомерно дальность определяется: сравнением ее с известной дальностью до местного предмета (ориентира); по отрезку местности, хорошо запечатлевшемуся в зрительной памяти; по степени видимости и кажущейся величине цели.

Дальность до цели по угловым величинам, если известен размер цели (высота, ширина или длина), можно определить по формуле тысячной [1]: 
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где Д — дальность до цели в метрах; В — высота (ширина или длина) цели в метрах;

У — угловая величина цели в тысячных.
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 Рис. 64. Измерение углов биноклем
Угловые величины целей измеряются в тысячных с помощью полевого бинокля или другого прибора наблюдения — по угломерным шкалам этих приборов (рис. 64). Величина одного большого деления шкалы соответствует 10 тысячным, малого — 5 тысячным (записывается 0-10, 0-05).

Например, угловая величина наблюдаемого в бинокль человека (средний рост которого 1,7 м) равна одному малому делению сетки бинокля (0-05). Следовательно, дальность до человека Д = (1,7 х 1000) / 5 = 340 м.

Угловые величины цели можно определить и с помощью подручных предметов (линейки, карандаша, спичечной коробки) и с помощью пальцев рук. Для этого нужно знать значение этих предметов в тысячных:

• 1 мм линейки — 0-02; • карандаш круглый -0-12;

• спич. коробка: по длине — 0-90; по ширине 0-60; по высоте — 0-30;

• пальцы руки: большой — 0-40; указательный — 0-30; мизинец — 0-20.

Например, если при определении угловой величины цели с помощью линейки расстояние между краями цели по ширине, высоте или длине будет 4 мм, то угловая величина цели равна 0-02 • 4 = 0-08.

Точность определения угловых величин цели с помощью подручных предметов зависит от точности выноса их на расстояние 50 см от глаз.

Угловые величины кулака и пальцев руки при их удалении от глаза на 50 см (рис. 65) являются средними, их можно уточнить и запомнить.
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 Рис. 65.

Цена в тысячных кулака и пальцев руки
Наводка — это придание оси канала ствола автомата необходимого для стрельбы положения в пространстве. Она включает взятие ровной мушки и совмещение ее с точкой прицеливания.

Взятие ровной мушки — это правильное совмещение мушки с прорезью прицельной планки. Ее вершина должна быть видна в центре прорези прицельной планки на одном уровне с ее верхними краями (рис. 66).
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 Рис. 66. Ровная мушка
Точка на цели, в которую наводится автомат, называется точкой прицеливания. На рис. 67 показано правильное прицеливание и ошибки при прицеливании
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 Рис. 67. Правильное прицеливание и ошибки при прицеливании
Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория проходила посредине цели. При стрельбе из автомата на дальность до 300 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 3 или «П», прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая (бегущие фигуры и т.п.). Например, при стрельбе из автомата по цели «грудная фигура» на дальности 100 м точку прицеливания удобно выбрать на нижнем обрезе цели и огонь вести с прицелом «П». При этом превышение траектории над линией прицеливания на этой дальности равно 25 см, что соответствует прохождению траектории через центр цели.

При стрельбе на дальности, превышающие 300 м, прицел устанавливается соответственно расстоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку прицеливания, как правило, принимается середина цели. Если условия обстановки не позволяют изменять установку прицела в зависимости от расстояния до цели, то в пределах дальности прямого выстрела огонь следует вести с прицелом, соответствующим дальности прямого выстрела, прицеливаясь в нижний край цели.

Поправки на превышение местности над уровнем моря и на угол места цели вносятся в установку прицела только при стрельбе в горах на расстояние свыше 400 м. При стрельбе в горах плотность и сила сопротивления воздуха уменьшается, а дальность полета пули увеличивается.

При повышении температуры воздуха его плотность уменьшается, а вследствие этого уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули. Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличивается, а дальность полета пули уменьшается.

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет пули, отклоняя ее в сторону. Поправка на боковой ветер учитывается выносом точки прицеливания в метрах, фигурах цели или делениях целика (при стрельбе из пулемета). При этом отсчет выноса точки прицеливания производится от середины цели в ту сторону, откуда дует ветер.

При стрельбе из одного и того же оружия вследствие ряда случайных причин каждая пуля описывает свою траекторию и имеет свою точку попадания (встречи), не совпадающую с другими. Происходит разбрасывание пуль.

Явление разбрасывания пуль при стрельбе из одного и того же оружия практически в одинаковых условиях называется естественным рассеиванием.
Совокупность траекторий пуль, полученных вследствие их естественного рассеивания, называется снопом траекторий, а траектория, проходящая в середине снопа траекторий, называется средней траекторией.

Точка пересечения средней траектории с поверхностью цели (преграды) называется средней точкой попадания или центром рассеивания.

При стрельбе из стрелкового оружия в зависимости от характера цели, расстояния до нее, способа ведения огня, вида боеприпасов и других факторов могут быть достигнуты различные результаты. Для выбора наиболее эффективного в данных условиях способа выполнения огневых задач необходимо произвести оценку стрельбы, т.е. определить ее действительность.

Действительностью стрельбы называется степень соответствия результатов стрельбы поставленной огневой задаче. Она может быть определена заранее расчетным путем или по результатам стрельб. 
Действительность стрельбы зависит от положения, из которого ведется стрельба (от способа ведения огня), дальности стрельбы, характера цели, условий наблюдения, степени обученности стреляющих и других факторов. С увеличением дальности до цели уменьшается действительность стрельбы. Чем больше размеры цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. Действительность стрельбы, кроме того, определяется степенью убойного и пробивного действия пули.
После уяснения этих теоретических положений приступим к рассмотрению вопроса

Подготовка автомата к стрельбе
Осмотр автомата производится для проверки исправности, чистоты, качества смазки и подготовки его к стрельбе.

Автомат осматривается: ежедневно; перед выходом на занятия; перед заступлением в наряд; в боевой обстановке — периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи; во время чистки.

При ежедневном осмотре проверяется: наличие всех частей автомата; нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных частях трещин, отколов и побитостей, надежно ли крепление шомпола. Кроме того, проверяется: состояние смазки на частях автомата, видимых без разборки; наличие ремня, принадлежности, магазинов, сумки для них; наличие и исправность штык-ножа.
Перед выходом на занятия, заступлением в наряд и при чистке проверяется то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, нужно проверить исправность прицела и мушки; осмотреть канал ствола и убедиться, что в него ничего не попало; проверить работу частей и механизмов.

Подготовка автомата к стрельбе производится для обеспечения безотказной работы его во время стрельбы. 
Для подготовки автомата необходимо: 

1) произвести чистку, 
2) осмотреть автомат в разобранном виде и смазать его; 
3) осмотреть автомат в собранном виде; 
4) осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную часть и патронник). Если автомат продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием необходимо несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму при отсоединенном магазине.

При обращении с автоматом необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед началом занятий следует проверить не заряжен ли автомат. При осмотре автомата, снаряжении и разряжании магазина проявлять осторожность, соблюдать последовательность действий. Категорически запрещается направлять автомат на людей независимо от того, заряжен он или нет.
При проведении стрельб запрещается: брать и заряжать автомат без команды (разрешения) руководителя стрельбы; производить стрельбу из неисправного автомата и при поднятом белом флаге; прицеливаться и направлять даже незаряженный автомат в стороны и тыл; выносить заряженный автомат с огневого рубежа; оставлять где бы то ни было заряженный автомат или передавать его другим лицам без команды руководителя стрельбы.

Перед проведением стрельбы производят снаряжение магазина патронами.

Для снаряжения магазина следует взять его в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку — патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцем.
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 Рис. 68. Снаряжение магазина патронами
Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца (рис. 68) вкладывают патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. Снаряженный магазин укладывают в сумку.

Таковы основные положения наших вопросов занятия.
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