
Материалы к учебным вопросам занятия № 25-26\1
по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»
(преподаватель Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Нартдинов Фарит Тафкилевич; 2019-2020 учебный год)
Раздел 2 «Основы военной службы»

Тема № 4: « ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Занятие 15-16 по разделу (2-е и 3-е  по теме 4) (3 часа)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1, № 2

Учебные вопросы:

1. Неполная разборка и сборка  автомата Калашникова.
2. Отработка нормативов по неполной сборке и разборке автомата.


Первый вопрос

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова.

Итак, продолжим изучение раздела 2 «Основы военной службы» нашего предмета «Безопасность жизнедеятельности».
На сегодняшнем практическом занятии мы с вами изучим порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова, ознакомимся с установленными нормативами и проведем их отработку.

Разборка и сборка автомата производятся на столе или на чистой подстилке. 
Части и механизмы укладываются в порядке разборки. 
Обращаться с ними следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.

Вспомним основные составные части автомата Калашникова


1 — ствол со ствольной коробкой, ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и рукояткой;
 2 — дульный тормоз-компенсатор; 
3 — штык-нож; 
4 — газовая трубка со ствольной накладкой; 
5 — крышка ствольной коробки; 
6 — возвратный механизм; 
7 — затворная рама со штоком (газовым поршнем); 8 — затвор; 
9 — пенал с принадлежностью; 10 — ремень для ношения автомата; 
11 — магазин; 
12 — цевье; 
13 — шомпол

Разборка автомата может быть полная и неполная. 
Полная разборка автомата производится для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем, в песке или в снегу, при переходе на другую смазку и при ремонте. 
Во всех остальных случаях производится неполная разборка (после стрельбы для чистки и смазки, при задержке при стрельбе и др.).

Предусмотрен следующий порядок неполной разборки автомата.
1. Отделить магазин (рис. 4.22). Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.
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Рис. 4.22. Отделение магазина
2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и опустить курок с боевого взвода.

3. Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда. У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

4. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки (рис. 4.23), и вынуть шомпол вверх.
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Рис. 4.23. Отделение шомпола
5. Отделить дульный тормоз-компенсатор (у малогабаритных автоматов отделить пламегаситель). Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) и отвинтить тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа колодки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки.

6. Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стрежня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки (рис. 4.24) и отделить крышку.
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7. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис. 4.25) и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.
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Рис. 4.25. Отделение возвратного механизма
8. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором (рис. 4.26) и отделить от ствольной коробки.
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Рис. 4.26. Отделение затворной рамы с затвором
9. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором вверху (рис. 4.27), правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.
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Рис. 4.27. Отделение затвора от затворной рамы
10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения (рис. 4.28) и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры
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Рис. 4.28. Поворот замыкателя газовой трубки с помощью пенала принадлежности
Порядок сборки автомата после неполной разборки.

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Левой рукой обхватить шейку приклада. Удерживая затворную раму с затвором в правой руке так, чтобы затвор, прижатый большим пальцем, находился в переднем положении, ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед до упора.

4) Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

7) Присоединить дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель). Навернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) на резьбовой выступ колодки мушки (на ствол) до упора.

8) Присоединить шомпол. Вставить резьбовой конец шомпола в отверстие в кольце цевья. Утопить шомпол. Головку шомпола вставить в паз на колодке мушки.

9) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить отвертку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У автомата со складывающимся прикладом пенал убирается в карман сумки для магазинов.

10)  Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина (рис. 4.29) и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка вошла в зацепление с опорным выступом магазина.
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Рис. 4.29. Присоединение магазина
По неполной разборке и сборке автомата предусмотрено выполнение нормативов
Нормативы по неполной разборке и сборке автомата
Норматив по неполной разборке автомата (№ 13):
«отлично» =  12 секунд;
«хорошо» = 13-15 секунд;

«удовлетворительно» 16- 18 секунд.

Норматив по сборке автомата после неполной разборки (№ 14) :

«отлично» =  18 секунд;

«хорошо» = 19-22 секунды;

«удовлетворительно» 23- 27 секунд.

При выполнении нормативов возможны следующие ошибки, снижающие оценку на один балл:

• нарушение порядка разборки и сборки;

• разбираемые детали автомата касаются друг друга или падают на пол;

• при неполной разборке автомата используются посторонние предметы.
Приступаем ко второму вопросу занятия: 
Отработка нормативов по неполной сборке и разборке автомата.

Практически группу делится на двойки (первый выполняет неполную разборку, второй сборку после неполной разборки и тут же неполную разборку; после чего первый осуществляет сборку после неполной разборки).
Занятие завершено, вопросы?
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