УД «Гидрология»
 Тема: «Построение поперечного профиля русла реки»


Студент группы Э-21 ________________/Фамилия И.О.

Информационный источник: Методическое пособие «Гидрометрия» смотреть: «Русловые съемки. Профиль поперечного сечения» (график поперечного профиля).


Задание: Построить поперечный профиль сечения русла (на миллиметровой бумаге или в Exel) и вычислить морфометрические характеристики сечения русла.

1. Профиль поперечного сечения строится на листе миллиметровой бумаги в системе координат, по горизонтальной оси которой откладываются расстояния от постоянного начала до промерных вертикалей, а по вертикальной – глубины или отметки дна. На профиль наносится положение рабочего уровня воды с указанием его отметки и даты промера.  Под горизонтальной осью вычерчивается таблица с результатами промеров, а также указывается характер грунта, слагающего дно (см. график поперечного профиля).

2. Вычислить морфометрические характеристики поперечного сечения русла.
1) F, [м2] – площадь живого сечения, определяется графическим методом или с помощью планиметра, и зависит от уровня воды. Графический метод – сумма площадей трапеций, образуемых двумя соседними промерными вертикалями, поверхностью воды и линией дна;
2) В, [м2] – ширина живого сечения, определяется по поверхности воды между урезами берегов и зависит от высоты уровня воды и вычисляется по разности расстояний от постоянного начала до урезов дальнего и ближнего берегов;
3) 
hср, [м] -  средняя глубина, подсчитывается как частное от деления площади поперечного сечения на ширину и определяется по формуле:  hср = ;
4) hmax ,[м] – максимальная глубина, выбирается из всех измеренных глубин;
5) Р, [м] – смоченный периметр – длина подводного контура живого сечения реки, определяется графически, как сумма гипотенуз прямоугольных треугольников, катетами которых служат разности глубин на соседних вертикалях и расстояния между этими вертикалями;
6) 
R, [м] – гидравлический радиус, вычисляется как частное от деления площади поперечного сечения на длину смоченного периметра по формуле: R = ;
7) 

b – относительная ширина, вычисляется как частное от деления ширины русла на среднюю глубину по формуле: b = .




Варианты практического задания

	№ п/п
	Ф.И.О
	вариант
	№ п/п
	Ф.И.О
	вариант

	1. 
	Белова Кристина Артуровна
	1 вариант
	11. 
	Нуриахметова Александра Алексеевна
	2 вариант

	2. 
	Блаженкова Владислава Андреевна
	2 вариант
	12. 
	Парамонова Вероника Александровна
	3 вариант

	3. 
	Бурцева Екатерина Анатольевна
	3 вариант
	13. 
	Пасюк Софья Александровна
	1 вариант

	4. 
	Давыдова Анастасия Евгеньевна
	1 вариант
	14.
	Пудинова Анна Алексеевна
	2 вариант

	5. 
	Диков Дмитрий Михайлович
	2 вариант
	15.
	Рыбачкова Валерия Сергеевна
	3 вариант

	6. 
	Ибрагимов Георгий Вадимович
	3 вариант
	16.
	Соболева Ева Вячеславовна
	1 вариант

	7. 
	Каленюк Анастасия Сергеевна
	1 вариант
	17.
	Сывенко Кристина Руслановна
	2 вариант

	8. 
	Красноперова Виктория Алексеевна
	2 вариант
	18.
	Усова Инна Владимировна
	3 вариант

	9. 
	Мстиславцева Мария Вячеславовна
	3 вариант
	19.
	Шарипов Антон Рамильевич
	1 вариант

	10. 
	Наумова Валерия Дмитриевна
	1 вариант
	20.
	Шляпникова Александра Александровна
	2 вариант




1 вариант
Построить профиль поперечного сечения русла по следующим данным:

	Расстояние
от пост. начала, м
	
9
	
12
	
15
	
18
	
21
	
24
	
27
	
30
	
33
	
36
	
39
	
42
	
45
	
48
	
51
	
54
	
57
	
60
	
63

	Глубина, м
	0
	0,3
	1,0
	2,8
	5,5
	5,9
	6,0
	6,5
	6,5
	6,0
	5,9
	5,5
	4,0
	4,0
	3,5
	3,0
	2,0
	0,5
	0



Вычислить отметки дна на промерных вертикалях в метрах БС, если положение рабочего уровня воды (УВ) относительно Балтийской системы (БС) находится на 25,5 м (т.е. УВ 25,5 м БС). Рассчитать морфометрические характеристики поперечного сечения русла: площадь- F, м2; ширину – В, м; среднюю глубину – hср, м; максимальную глубину – hmax, м; смоченный периметр – Р, м; гидравлический радиус – R, м.
Характер грунта, слагающего дно – песок.

2 вариант
Построить профиль поперечного сечения русла по следующим данным:

	Расстояние
от пост. начала, м
	
15
	
20
	
25
	
30
	
35
	
40
	
45
	
50
	
55
	
60
	
65
	
70
	
75
	
80
	
85
	
90
	
95
	
100
	
105
	
110

	Глубина, м
	0
	1,0
	2,8
	5,2
	6,0
	7,5
	8,0
	8,5
	8,3
	8,5
	8,1
	7,3
	6,5
	5,5
	5,5
	0,5
	1,3
	1,0
	0,5
	0



Вычислить отметки дна на промерных вертикалях в метрах БС, если положение рабочего уровня воды (УВ) относительно Балтийской системы (БС) находится на 32,47 м (т.е. УВ 32,47 м БС). Рассчитать морфометрические характеристики поперечного сечения русла: площадь- F, м2; ширину – В, м; среднюю глубину – hср, м; максимальную глубину – hmax, м; смоченный периметр – Р, м; гидравлический радиус – R, м.
Характер грунта, слагающего дно – галька.

3 вариант
Построить профиль поперечного сечения русла по следующим данным:

	Расстояние
от пост. начала, м
	
24
	
28
	
32
	
36
	
40
	
44
	
48
	
52
	
56
	
60
	
64
	
68
	
72
	
76
	
80
	
84
	
88
	
92
	
96
	
100

	Глубина, м
	0
	0,7
	1,8
	3,0
	4,6
	5,4
	5,2
	5,2
	5,3
	5,0
	4,7
	4,4
	4,5
	4,3
	4,3
	4,8
	1,2
	1,5
	0,6
	0



Вычислить отметки дна на промерных вертикалях в метрах БС, если положение рабочего уровня воды (УВ) относительно Балтийской системы (БС) находится на   21,3  м (т.е. УВ 21,3 м БС). Рассчитать морфометрические характеристики поперечного сечения русла: площадь- F, м2; ширину – В, м; среднюю глубину – hср, м; максимальную глубину – hmax, м; смоченный периметр – Р, м; гидравлический радиус – R, м.
Характер грунта, слагающего дно – песок
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