Жиренкина Е. В. Физика для ДЗ -12 (7 декабря до 12декабря)
Электронный учебник: Естествознание (10 класс) - https://clck.ru/S97vR
 и Сборник задач по физике - https://clck.ru/S97zT


	Дата
	Тема
	Задание
	Срок сдачи

	7.12.20
	19. Волновые и корпускулярные свойства света. Законы геометрической оптики
	
Практическая работа №15. Учебник Естествознание за 10 класс. Изучение волновых свойств света. Ответить на вопросы.
Выбрать проекты (изучить этапы работы над проектом и выбрать тему для зачета), стр.295
 
	
8.12.20
До 16.00

	12.12.20
	20. Лабораторная работа №5. Определение удельного сопротивления материала

	Отчет Сдать 13.12.20 до 16.00



Лабораторная работа №5.
Определение удельного сопротивления материала
Оборудование: реостат, линейка, омметр
Цель: определить удельное сопротивление материала реостата
     Основной характеристикой проводника является сопротивление. Для металлического проводника сопротивление пропорционально его длине и обратно пропорционально площади сечения.
R = ρ * l / S, где ρ – удельное сопротивление проводника, l –длина провода
D – диаметр керамического цилиндра, на который намотан провод,
n – число витков провода, намотанного на цилиндр
L – длина цилиндра
R – сопротивление реостата. В расчетах принимаем 30 Ом
Результаты измерений занести в таблицу
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Длина провода вычисляется по формуле: l = π *D * n
Диаметр провода вычисляем по формуле: d = L/ n
Площадь сечения провода S = π * d2  / 4
Удельное сопротивление провода вычисляем по формуле: ρ = RS/ l
Находим табличное значение, близкое к нашему расчетному ρ (это ρ табл)
Считаем среднее значение ρ Сред. по формуле:
ρ Сред. = (ρ + ρ табл) / 2
Считаем погрешности: ∆ρ = ρ Сред. - ρ табл
ỵ = ∆ρ/ ρ табл
Результаты вычислений замести в таблицу. Записать вывод по работе

Выполнить задание и отправить на электронную почту elena.jirenckina@yandex.ru
