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Лабораторная работа №5.
Определение удельного сопротивления материала
Оборудование: реостат, линейка, омметр
Цель: определить удельное сопротивление материала реостата
     Основной характеристикой проводника является сопротивление. Для металлического проводника сопротивление пропорционально его длине и обратно пропорционально площади сечения.
R = ρ * l / S, где ρ – удельное сопротивление проводника, l –длина провода
D – диаметр керамического цилиндра, на который намотан провод,
n – число витков провода, намотанного на цилиндр
L – длина цилиндра
R – сопротивление реостата. В расчетах принимаем 30 Ом
Результаты измерений занести в таблицу
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Длина провода вычисляется по формуле: l = π *D * n
Диаметр провода вычисляем по формуле: d = L/ n
Площадь сечения провода S = π * d2  / 4
Удельное сопротивление провода вычисляем по формуле: ρ = RS/ l
Находим табличное значение, близкое к нашему расчетному ρ (это ρ табл)
Считаем среднее значение ρ Сред. по формуле:
ρ Сред. = (ρ + ρ табл) / 2
Считаем погрешности: ∆ρ = ρ Сред. - ρ табл
ỵ = ∆ρ/ ρ табл
Результаты вычислений замести в таблицу. Записать вывод по работе


Лабораторная работа №6
Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
Решаем задачи по вариантам (1 вариант – первая половина группы по списку,
2 вариант – вторая половина группы по списку в журнале)
Задачи для 1 варианта:
1. Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с длиной волны 687 нм. Под каким углом к решетке нужно производить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго порядка?
2. Спектры дифракционной решетки, имеющей 100 штрихов на 1мм, проектируются на экран, расположенный параллельно решетке на расстоянии 1,8м от неё. Определить длину волны монохроматического света, падающего на решетку, если расстояние от спектра второго порядка до центральной светлой полосы составляет 21,4 см.

Задачи для 2 варианта:
1. Определить постоянную дифракционной решетки, если при её освещении светом с длиной волны 656 нм, спектр второго порядка виден под углом 15 градусов
2. Какой наибольший порядок спектра можно видеть в дифракционной решетке, имеющей 500 штрихов на 1 мм, при освещении её светом с длиной волны 720 нм?

