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Лабораторная работа №6. Определение удельного сопротивления проводника
Решаем задачи:
На оценку «3» - первая задача
На оценку «4» - первая и вторая задача
На оценку «5» - все три задачи
1. Найти сопротивление реостата, представляющего собой 80 витков никелиновой проволоки. Диаметр одного витка равен 3 см, диаметр проволоки равен 0,8 мм. Определить длину провода
2. Определить сопротивление нагревательного элемента электрической печи, выполненного из константановой проволоки диаметром 0,8 мм и длиной 24,2м
3. Нихромовый провод, сопротивление которого равно 24 Ом, имеет длину 4,8 м. Определить диаметр провода

Лабораторная работа №7. Определение температурного коэффициента сопротивления
Решаем задачи:
На оценку «3» - первая задача
На оценку «4» - первая и вторая задача
На оценку «5» - все три задачи
1. Определить температуру вольфрамовой нити лампы в рабочем состоянии, если при включении её в сеть с напряжением 120 В установилась сила тока 0,4  А. Сопротивление нити при нуле градусов Цельсия считать равным 30 Ом.
2. При прохождении электрического тока по железной проволоке её температура повысилась на 250 С, а сопротивление увеличилось в два раза. Определить температурный коэффициент сопротивления железа.
3. Сопротивление нити ламп при 0С в десять раз меньше, чем при температуре 1900 С. Определить температурный  коэффициент сопротивления материала, из которого изготовлена нить.

Лабораторная работа №8. Изучение последовательного и параллельного соединений  проводников
Решаем задачи:
На оценку «3» - первая задача
На оценку «4» - первая и вторая задача
На оценку «5» - все три задачи
1. Три проводника включены последовательно и включены в сеть с постоянным напряжением 120В. Определить общее сопротивление проводников и падение напряжение на каждом из них в отдельности. Сопротивление проводников равно соответственно 10, 20 и 30 Ом.
2. Кислотный аккумулятор с ЭД С = 2В при замыкании на внешнее сопротивление 4,8 Ом дает силу тока 0,4 А. Определить внутренне сопротивление аккумулятора и напряжение на его зажимах.
3. К источнику электрического тока с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключено сопротивление. Определить это сопротивление и падение напряжения на нём, если сила тока в цепи равна 0,6 А.
Классная физика! http://class-fizika.ru/10_27.htm1


