

Глава  14  Чертежи генеральных планов

1. Выполнить  графическую работу
на формате А3, в масштабе 1:500, используя примеры планировки микрорайонов (см. конспект по проектированию или  учебник Николаевской И.А. Гл. 2) выполнить чертеж фрагмента микрорайона, состоящий из 2-3 зданий, проезда к зданиям (с разворотной площадкой или без),
используя изученные ранее «Условные графические изображения проектируемых территорий и границ» и 
Параметры зданий принять 15* 70 (м), очертание - прямоугольное с отмосткой (1.0 м), ширину проезда - 3,0 – 3,5 – 5.0 (м), разворотных площадок 12,0*12,0 (м).
P.S. Cитуацию можно придумать или взять из реальности. Этот чертеж будет использован в практической работе по проектированию.





