Приложение Д

Виды дорожно-строительных материалов

	Наименование материала
	Наличие материалов (+) и дальность транспортировки привозных материалов, км (перевозка которых не учтена в региональных ценниках) по вариантам

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Асфальтобетон
	+
	+
	+
	+
	+

	Битум по ж/д
	500
	600
	650
	550
	720

	Портландцемент
	70
	-
	-
	60
	-

	Щебень фракционированный из прочных осадочных пород
	+
	+
	+
	-
	-

	Щебень фракционированный из изверженных пород
	-
	-
	-
	+
	-

	Малоактивный шлак с подобранным гран.составом
	-
	-
	+
	-
	-

	Рядовой шлаковый щебень
	-
	+
	-
	+
	-

	Песок крупный
	+
	-
	-
	-
	-

	Песок средней крупности
	-
	+
	+
	-
	+

	Песок мелкозернистый
	-
	-
	-
	+
	-


Примечание: При наличии асфальтобетона, битума и портландцемента предполагается возможность использования этих материалов в любых видах и любых марок.

19











