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)4.3. Размещение полос зеленых насаждений и озеленение территорий. Определение общей ширины улицы.
Размещение в плане города различных категорий насаждений находится в прямой зависимости от их функциональности: для создания условий отдыха городского населения, для защиты города от сильных ветров или защиты жилых районов от отходов промышленных предприятий, для улучшения микро-климатических условий, для украшения городских улиц, площадей и квар-талов.
Городские насаждения всех категорий размещают с максимальным использованием существующей растительности и водоемов так, чтобы полу-чилась единая система, в которой зеленые массивы внутри города были бы связаны между собой и с внешним зеленым поясом озелененными магистра-лями.
Полосы зеленных насаждений были запроектированы с учетом рекомендаций, изложенных в [2].
Полосы озеленения в проекте представлены в виде двухрядной (на газонах) и групповой (в пределах застройки) посадок деревьев. Газоны также имеют рядную посадку кустарников, в виде живой изгороди, и посевы трав.
В проекте общая ширина улицы, с учетом основной проезжей части, разделительных полос, местных проездов и тротуара, принята 95 метров.
