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)9. Объемы работ по благоустройству.
Объемы работ по благоустройству были рассчитаны в пределах «красных линий». В таблице 3 приведено общее количество требуемых материалов на запроектированный участок улицы.
Таблица 3 – Ведомость объемов работ по благоустройству.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Асфальтобетон:
	м2
	

	
	· проезжая часть
	
	11616

	
	· местный проезд
	
	6011

	
	· тротуар
	
	3232

	2
	Газон:
	м2
	

	
	· разделительная полоса
	
	2178

	
	· между проезжей частью и местным проездом
	
	7986

	
	· между местным проездом и тротуаром
	
	3461

	3
	Коллектор
	п.м.
	

	
	· стеновые блоки
	
	1452

	
	· блоки днища
	
	726

	
	· блоки перекрытия
	
	726

	4
	Опоры освещения:
	шт.
	

	
	· на проезжей части и местном проезде
	
	54

	
	· на тротуаре
	
	14

	5
	Бортовой камень:
	п.м.
	

	
	· на проезжей части 2ГП ГОСТ 6666-81
	
	1452

	
	· на местном проезде 1ГП ГОСТ 6666-81
	
	1492

	
	· на тротуаре 4ГП ГОСТ 6666-81
	
	718

	6
	Дождеприемные колодцы
	шт.
	10

	7
	Смотровые колодцы 
	шт.
	5

	8
	Деревья:
	шт.
	

	
	· липа
	
	132

	
	· клен
	
	95





