«Бетонирование в зимних условиях»

Вариант № 1

Выберите правильный ответ

1. При замерзании вода:

а) увеличивается в объеме; б) превращается в пар;

в) не меняет объёма; г) уменьшается в объёме.

2. При бетонировании в зимних условиях предпочтение отдают бетонным смесям с подвижностью:

а) пониженной; б) увеличенной;

в) нормальной; г) согласно проекту.

3. Снег и наледь можно удалить с основания, раннее уложенного бетона, опалубки и арматуры перед бетонированием в зимних условиях:

а) струёй горячего воздуха под колпаком; б) паром;

в) горячей водой; г) удалять не надо.

4. При бетонировании массивных конструкций в зимнее время наиболее рациональным является способ:

а) термоса; б) электропрогрев;

в) индукционный прогрев; г) инфракрасный обогрев.

5. Способ нагрева бетона в зимних условиях, заключающийся в том, что вокруг прогреваемой конструкции укладывают витки изолированного провода, по которому пропускают переменный ток, называют:
а) индукционный; б) инфракрасный;

в) термоса; г) электропрогрев.

6. Количество химических добавок не должно превышать в растворе от массы цемента:
а) 15%; б) 10%;

в) 5%; г) 20%.

7. При электропрогреве бетона предпочтение отдают стальным электродам,
которые расположены:
а) на наружной поверхности конструкции; б) внутри конструкции;

в) являются частью опалубки; г) снаружи опалубки.

8. Капиллярную опалубку применяют при обогреве бетона:
а) паром; б) воздухом;

в) током; г) инфракрасными лучами.

9. После укладки бетона в конструкцию в зимних условиях поверхность, незащищенную опалубкой, по окончании бетонирования укрывают слоем гидроизоляционного и слоем теплоизоляционного материала с целью:
а) избежать потери влаги; б) ускорить твердение цемента;

в) предотвратить попадание мусора; г) утеплить поверхность.

10. Способ нагрева бетона в зимних условиях, заключающийся в передаче теплоты через разделительную стенку в поверхностный слой бетона от электронагревателей, установленных в утепленной опалубке называют:
а) обогрев в греющей опалубке; б) электропрогрев;

в) термоса; г) инфракрасный обогрев.

