СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Выбрать правильный ответ

1. Процесс нанесения на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха слоев цементного раствора или бетонной смеси:

а) компрессия; б) торкретирование;  в) нагнетание;   г) обеспыливание.

2. При мокром способе торкретирования сжатым воздухом или растворонасосом подают:

а) сухую смесь;  б) воду;   в) цемент;   г) готовую смесь.

3. При торкретировании раствор наносится слоями, толщина которых не должна превышать:

а) 5 мм;   б) 25 мм;   в) 50 мм;  г) 75 мм.

4. При торкретировании бетонная смесь на вертикальные поверхности наносится слоями, толщина которых не должна превышать:

а) 5 мм;     б) 25 мм;   в) 50 мм;   г) 75 мм.

5. При торкретировании бетонная смесь снизу вверх на горизонтальные поверхности наносится слоями, толщина которых не должна превышать:

а) 5 мм;  б) 25 мм;   в) 50 мм;   г) 75 мм.

6. Подводное бетонирование с помощью вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) применяют для возведении заглубленных конструкций при их глубине:

а) от 0,5 м и более;   б) от 1 м и более;   в) от 1,5 м и более;   г) не более 1 м.

7. Свободное падение бетонной смеси сквозь слой воды при подводном бетонировании:

а) не допускается;

б) допускается при слое воды до 5 мм;

в) допускается при слое воды до 5 см;

г) допускается при слое воды до 5 м.

8. При подводном бетонировании с помощью вертикально перемещаемой трубы ее нижний конец должен быть при подъеме трубы погружен в уложенный бетон:

а) на 5 мм;   б) на 5 см;   в) на 0,5 м;   г) на 1-1,5 м.

9. При подводном бетонировании с помощью вертикально перемещаемой трубы соприкосновение с водой имеет постоянно только:

а) труба;   б) нижний слой бетона;  в) весь бетон;     г) верхний слой бетона.

10. При устройстве конструкций типа «стена в грунте» расстояние от бетонолитной трубы до межсекционного разделителя следует принимать: не более 1,5 м при толщине стены до 40 см и не более 3 м при толщине стены более 40 см:

а) не менее 3 м;   б) не менее 1,5 м;   в) не более 1,5 м;    г) не более 3 м.
