Задание на 11.11.20г. для Э-31
Прочитать теорию, заполнить таблицу. Ответы вписывать в таблицу и отправить на электронную почту elena.jirenckina@yandex.ry не позднее 20.00 11.11.2020г., иначе оценка будет снижена.
Для работы на дистанте можно воспользоваться Электронно-библиотечной системой IPRbooks (www.iprbookshop.ru). Логин для регистрации студентов и преподавателей – ects. Пароль – CWL4HU8L 
Лабораторная работа №1. Изучение устройства и принципа работы оптических приборов
Цель: изучить устройство спектроскопа и научиться по спектрам излучения определять химический состав вещества.
Приборы: спектроскоп двухтрубный, электрическая лампа, свеча, призма прямого зрения.
Теория: Рассмотрим схему устройства призменного двухтрубного спектрального аппарата ( см. рисунок в таблице). Излучение поступает в коллиматор - 2. Коллиматор - это труба, на одном конце которой имеется ширма с узкой щелью  - 1, а на другом – собирающая линза - 3. Свет, попадающий на линзу из щели, падает на призму  - 4. Так как разным частотам соответствуют различные показатели преломления, то из призмы выходят параллельные пучки, не совпадающие по направлению. Они падают на линзу - 5. На фокусном расстоянии этой линзы располагается  - 6 – объектив. Линза -5 фокусирует параллельные пучки лучей на экране, и вместо одного изображения щели получается целый ряд изображений. Каждой частоте соответствует свое изображение. Все эти изображения образуют спектр. 
Более совершенные спектроскопы снабжены третьей трубой, с помощью которой в фокальной плоскости объектива зрительной трубы проецируется шкала длин световых волн. Такой прибор называется спектрометром.
Если в фокальную плоскость поместить щелевую диафрагму, то из всего спектра можно выделить узкий пучок монохроматических лучей. Такой прибор называют монохроматором.
Прибор, в котором спектр регистрируется на фотопластинке, называют спектрографом.







Ход работы:
1. Прочитать текст в теории  и заполнить таблицу: подписать детали спектроскопа обозначенные на рисунке цифрами и объяснить их назначение.
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2. Рассмотреть схему устройства спектрометра и исправить ошибки.
	Схема
	Ошибки
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3. Заполнить таблицу:  «Виды спектров».
	Вид спектра
	Внешний вид спектра
	Источник спектра

	
Сплошной

	
	

	Линейчатый спектр поглощения
	
	

	
Линейчатый спектр излучения
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