Жиренкина Е. В. Физика для Э -11 (с 1 по 6 февраля)
	Дата
	Тема
	Задание
	Срок сдачи

	1.02.21
	29. Работа и мощность электрического тока
	Конспект
	2.02.21
до 16.00

	2.02.21
	30. Лабораторная работа №6. Определение удельного сопротивления проводника

	
Отчет
	3.02.21
до 16.00

	6.02.21
	31. Лабораторная работа №7. Определение температурного коэффициента сопротивления

	Отчет
	7.02.21
до 16.00


Классная физика! http://class-fizika.ru/10_27.htm1
Выполнить задание и отправить на электронную почту elena.jirenckina@yandex.ru 
Лабораторная работа №6. Определение удельного сопротивления проводника
Решаем задачи:
На оценку «3» - первая задача
На оценку «4» - первая и вторая задача
На оценку «5» - все три задачи
1. Найти сопротивление реостата, представляющего собой 80 витков никелиновой проволоки. Диаметр одного витка равен 3 см, диаметр проволоки равен 0,8 мм. Определить длину провода
2. Определить сопротивление нагревательного элемента электрической печи, выполненного из константановой проволоки диаметром 0,8 мм и длиной 24,2м
3. Нихромовый провод, сопротивление которого равно 24 Ом, имеет длину 4,8 м. Определить диаметр провода

Лабораторная работа №7. Определение температурного коэффициента сопротивления
Решаем задачи:
На оценку «3» - первая задача
На оценку «4» - первая и вторая задача
На оценку «5» - все три задачи
1. Определить температуру вольфрамовой нити лампы в рабочем состоянии, если при включении её в сеть с напряжением 120 В установилась сила тока 0,4  А. Сопротивление нити при нуле градусов Цельсия считать равным 30 Ом.
2. При прохождении электрического тока по железной проволоке её температура повысилась на 250 С, а сопротивление увеличилось в два раза. Определить температурный коэффициент сопротивления железа.
3. Сопротивление нити ламп при 0С в десять раз меньше, чем при температуре 1900 С. Определить температурный  коэффициент сопротивления материала, из которого изготовлена нить.



