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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	
Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов и реализуется в рамках ПМ. 01. «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий».
Учебная практика по метеорологии является неотъемлемой частью подготовки студентов техников-экологов. Это – первая полевая практика, целью которой является закрепление теоретических знаний о взаимосвязи метеорологических элементов и взаимодействии нижних слоев атмосферы с подстилающей поверхностью. В процессе прохождения практики по метеорологии студенты приобретают практический опыт работы с метеорологическими приборами, овладевают приемами обработки и анализа результатов полевых микроклиматических наблюдений.
Полевая практика позволяет студентам расширить теоретические представления об атмосфере, механизме атмосферных явлений и процессов, их влиянием на экологическую обстановку, изучить метеорологические приборы и приобрести практические умения работы с ними. Учебная практика также позволяет овладеть методикой метеорологических исследований, получить опыт организации и проведения микроклиматических наблюдений, обучиться приемам обработки и анализа погодных условий и типов погод за период наблюдений. Знания и умения, полученные студентами на полевой практике по метеорологии, могут быть использованы в дальнейшей учебной и практической деятельности. Понимание климатических особенностей района помогают объяснить закономерности формирования гидрографии и рельефа, почвенных разновидностей, видового состава растительности, животного мира, а также понять взаимосвязь атмосферных процессов, хозяйственной деятельности человека и экологической ситуации в исследуемом районе. Опыт работы с метеорологическими приборами в дальнейшем применяются на полевых практиках по гидрологии, почвоведению и экологии, в изучении профессиональных модулей и в производственных практиках.

Цель практики - закрепление теоретических знаний и приобретение практического опыта и умений по производству метеорологических наблюдений.
Основные задачи:
· получение первичных профессиональных умений и практического опыта в проведении метеорологических наблюдений;
· развитие умений в исследовательской деятельности;
· развитие умений в обработке и подготовке  отчетных материалов по выполненным работе;
· развитие умения работы в коллективе, умения строить взаимоотношения в производственном подразделении.

Практические задачи:
1. Подготовка необходимых приборов, оборудования и материалов  к измерениям;                          
2. Производство основных метеорологических наблюдений: 
· измерить температуру почвы и воздуха; 
· измерить влажность воздуха и определить психрометрические  характеристики; 
· определить количество и форму облаков; 
· измерить атмосферное давление и определить барометрическую тенденцию; 
· определить направление, скорость и силу ветра; 
· измерить количество осадков и определить их интенсивность; 
· провести наблюдения за атмосферными явлениями; 
· визуально оценить МДВ и состояние подстилающей поверхности.
3. Обработка результатов метеорологических наблюдений с учетом технических поправок;
4. Построение графиков зависимости метеорологических параметров;
5. Запись результатов в книжку (таблица) КМ-1 в соответствии с требованиями;
6. Заполнение дневника, оформление и составление отчётных материалов.
Учебная практика направлена на формирование у студентов профессиональных и общих компетенций, приобретение практического опыта, формирование умений:
	Код
	Наименование результата обучения

	Профессиональные компетенции:

	ПК 1.1. 
	Проводить мониторинг окружающей природной среды.

	ПК 1.2. 
	Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды.

	ДПК 1.1
	Осуществлять экологический контроль состояния окружающей среды и подготовку отчётных материалов о выполнении природоохранных мероприятий

	ДПК 1.2
	Проводить учет показателей, характеризующих состояние окружающей среды, данных экологического мониторинга и другой документации 

	Общие компетенции:

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

	Иметь практический опыт:

	ПО 1
	в выборе места для проведения наблюдений

	ПО 2
	выполнять различные виды метеорологический наблюдений

	ПО 3
	обработки технической документации

	Уметь:
	

	У 1
	проверять правильность установки метеорологических приборов

	У 2
	подготавливать приборы к измерениям

	У 3
	проводить наблюдения и измерять основные метеорологические величины

	У 4
	обрабатывать результаты измерений и наблюдений

	У 5
	ориентироваться в содержании таблиц метеорологических «Ежемесячников» и «Справочников по климату»

	У 6
	строить розу ветров, вычислять вертикальные температурные градиенты и определять стратификацию атмосферы

	У 7
	заполнять таблицу КМ-1




Требования к результатам освоения практики по видам работ

	Виды работ
	Коды результатов освоения практики

	
	ПК
	ОК
	ПО, У

	Подготовка к метеорологическим наблюдениям
	ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 4.1

	ОК1-ОК9

	ПО 1
У 1
У 2

	Проведение и обработка простейших метеорологических наблюдений
	ПК 1.1
ДПК 1.1
ДПК 1.2

	ОК1-ОК9

	ПО 2
У 1
У 3
У 4

	Работа со справочными метеорологическими материалами. Заполнение дневника и составление отчётных материалов.
	ПК 1.1
ПК 4.1
ДПК 1.1


	ОК1-ОК9

	ПО 3
У 4
У 5
У 6
У 7





Тематический план учебной практики

	№ темы
	Виды работ
	Количество часов

	1
	Вводное занятие. Цель и задачи практики. Правила техники безопасности при проведении гидрологических наблюдений. Требования к оформлению и сдачи отчетных материалов. 
	2

	2
	Подготовка к метеорологическим наблюдениям. Составление климатической характеристики района наблюдения. Экскурсия в УГМС-Р «Уральское межрегиональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на метеорологическую площадку и в синоптический отдел.
	10

	3
	Проведение и обработка основных метеорологических наблюдений в соответствии с требованиями проведения метеорологических работ.
	18

	4
	Работа со справочными метеорологическими материалами.
Камеральная обработка результатов полевых работ.
Составление отчета по учебной практике.
	6

	Итого
	36




Организация практики

Практика по метеорологии выполняется бригадами из 3-5 человек. Отчет о практике составляется один на бригаду, подготовка отдельных его разделов распределяется между членами бригады. Местом проведения практики являются окрестности г. Екатеринбурга и населённых пунктов Свердловской области. Продолжительность практики 6 дней. Необходимым условием успешного ее прохождения ставится выполнение каждым студентом конкретной учебно-исследовательской задачи. Эта задача формулируется в первый день практики и может служить основой для написания в дальнейшем курсовых и исследовательских работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Формой отчетности студента является «Дневник-отчёт», оформленный в соответствии с требованиями к текстовым документам. Дневник – заполняется в соответствии с требованиями организации. Отчет оформляется по результатам проведённых наблюдений, записанными в полевом дневнике, который прилагается к отчету. Материалы отчета подшиваются в папку в следующем порядке расположения листов:
Лист 1 - ТИТУЛЬНЫЙ 	ЛИСТ - оформляется в соответствии со стандартом предприятия. (Приложение 1)
Лист 2 - СОДЕРЖАНИЕ – нумерация страниц по разделам и подразделам.
Лист 3 - ВВЕДЕНИЕ - указываются:  цель и задачи учебной практики; состав бригады предмет метеорологии; основные практические задачи метеорологии; объекты изучения; область применения метеорологической информации.
Лист 4 - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ района практики в системе административного и природного деления Свердловской области и г. Екатеринбурга; климатическая характеристика.
Лист 5 (и последующие листы) - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - Описываются: экскурсия, ход метеорологических наблюдений в соответствии с правилами, применяемое метеорологическое оборудование, приборы и материалы, методики работ, фиксируются результаты метеорологических измерений и наблюдений, пояснения и выводы (указывают ссылки на информационные источники в соответствии с нумерацией списка в квадратных скобках, например, [5]).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - обобщаются материалы метеорологических  наблюдений, подводятся итоги по результатам освоения практики по видам работ, акцентируется внимание на выявление закономерностей, достижение цели и выполнения задания, а также общее впечатление.
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ - оформляется список используемой литературы (учебники, пособия, журналы..), справочных материалов (атласы, таблицы, сводки), Интернет-ресурсы и сайты в соответствии с требованиями библиографии. Литература приводится по алфавиту (фамилии авторов): для книг и учебников указываются фамилии и инициалы авторов, название, место и год издания; для журналов указываются фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, название журнала, год издания, № выпуска (тома), адрес сайта и интернет источника.
ПРИЛОЖЕНИЕ - прилагаются графики зависимости метеорологических величин, климатические, синоптические карты, сводки и протоколы погоды, таблицы, журналы наблюдений (дневник), фотографии, заполненная таблица КМ-1, оформленные в соответствии с заданием.

 Отчет по практике «Метеорологические наблюдения» сдается руководителю практики в установленные сроки. Отчет защищается студентом на зачетном занятии по практике. Результатом учебной практики является оценка, поставленная руководителем.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

При производстве метеорологических наблюдений наблюдатель должен выполнять следующие правила:
· строго соблюдать сроки и установленный порядок производства наблюдений;
· отмечать только то, что видел сам; 
· запрещается вписывать в результаты наблюдений какие-либо сведения, основанные на предположениях; 
· данные об особо опасных метеорологических явлениях (отдельные характеристики нанесенный ущерб.) могут быть дополнены по сведениям очевидцев; при этом обязательно должен быть указан источник, из которого они получены;
· перед каждым сроком наблюдений заблаговременно производить осмотр приборов и аппаратуры для контроля их исправности и правильности установки; 
· устранять обнаруженные при этом неисправности до начала производства наблюдений с тем, чтобы к моменту измерений показания прибора соответствовали действительным значениям измеряемой величины.
· замена неисправного прибора или устранение неисправности в установке должны быть отмечены в книжке КМ-1;
· в случае если к сроку наблюдений устранить неисправность в установке или заменить неисправный прибор не представляется возможным, определять отдельные характеристики по другим, менее точным приборам;
· результаты наблюдений при этом записываются в книжку наблюдений с обязательной отметкой о том, как они получены; 
· бережно обращаться с приборами и оборудованием станции, содержать их в исправном состоянии и чистоте;
· производить запись и обработку результатов наблюдений в соответствии с указаниями;
· при округлении результатов наблюдений необходимо соблюдать следующее правило: если первая отбрасываемая цифра равна 5 или более, то предыдущая цифра увеличивается на 1; если отбрасываемая цифра менее 5, то предыдущая цифра остается без изменения.

Техника безопасности при работе с ртутными термометрами
Ртуть – чрезвычайно подвижная жидкость. Если разбивается термометр, то мельчайшие шарики ртути раскатываются по всему помещению, попадая в самые незначительные щели и труднодоступные места. Пролитую ртуть очень трудно собрать полностью. Даже небольшие ее количества, оставшиеся в щелях в виде мелких, часто невидимых невооруженным глазом капель, интенсивно испаряются и быстро создают в замкнутом помещении опасные для здоровья работающих концентрации паров.
Пары металлической ртути, как и большинство ее химических соединений, обладают чрезвычайно высокой токсичностью. Даже в концентрациях, в сотни и тысячи раз превышающих предельно допустимую, пары ртути не обладают запахом или цветом, не оказывают немедленного раздражающего действия. Достаточно в небольшом помещении разбить всего один ртутный термометр и не провести тщательную демеркуризацию, чтобы работающие в этом помещении с течением времени получили ртутное отравление.
В случае, если ртуть оказалась пролитой на мебель, приборы и на пол, следует немедленно прекратить работы и приступить к ее уборке, которая включает следующие действия:.
1. Собрать видимые капли ртути в специальную склянку с помощью резиновой груши или ватным тампоном, смазанным гидрофобной смазкой (маслом).
2. Собранную ртуть не выливать в канализацию!
3. Место разлива обработать 20%-ным раствором хлорида железа (III), оставить до полного высыхания.
4. Через 1-2 суток поверхность тщательно вымыть раствором моющего средства, а затем чистой водой. 
*Что делать, если в вашей квартире разбился ртутный градусник? (Приложение 2)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Первый день. 
Перед началом полевых работ проводится инструктаж по технике безопасности, а также вводная беседа, о целях и задачах практики, ее структуре и содержании, об организации метеорологических наблюдений, особенностях формирования микроклимата исследуемых территорий (населённого пункта, леса, луга, побережья водоема). Уточняется перечень и график работ, форма отчетности.
Студенты получают и изучают метеорологические приборы, приводят в порядок метеорологическую площадку и устанавливают на ней необходимое оборудование, а также подготавливают дневники наблюдений на метеорологической площадке и на маршруте.
По маршруту микроклиматических наблюдений проводится рекогносцировочная экскурсия. Маршрут микроклиматических наблюдений выбирается с учетом особенностей местности. Составляется схема и дается описание местоположения точек наблюдений. Перед каждым студентом ставится конкретная задача учебно-исследовательского характера. 
Второй день. 
Составляется климатическая характеристика района наблюдения. 
Проводится экскурсия в УГМС-Р «Уральское межрегиональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на метеорологическую площадку и в синоптический отдел. Климатическая характеристика и экскурсия оформляются в отчётные материалы.
Третий и четвертый дни. 
Ведутся метеорологические наблюдения на метеорологической площадке и на маршруте. Метеорологические наблюдения производятся 6 раз в день: в 6, 9, 12, 15, 18, 21 час, с записью данных в дневники наблюдений.
На метеорологической площадке осуществляются наблюдения за температурами воздуха и почвы, атмосферным давлением, влажностью воздуха, ветром, облачностью, атмосферными осадками и другими атмосферными явлениями. 
На маршруте микроклиматических наблюдений измеряются температуры воздуха, воды (для точки, находящейся у водоема), влажность воздуха, скорость и направление ветра.
Каждый день в перерывах между наблюдениями ведется камеральная обработка полученных данных. Проводится работа со справочными метеорологическими материалами. В конце дня дается описание погоды за день и составляется прогноз на завтра.
Пятый день. 
Камеральные работы. Анализ полученных материалов. Выполнение иллюстраций – графиков, таблиц, фотографий отдельных видов работ. Каждый студент индивидуально анализирует фрагмент собранного материала и готовит раздел общего отчета. Составляется сводка погоды за период практики с использованием собственных наблюдений и информации гидрометеорологической службы. Завершается оформление отчета и сдается зачет.
Шестой день. 
Предоставляются дневник и отчётные материалы метеорологических наблюдений. Студенты сдают дифференцированный зачёт по учебной практике.






Контрольные вопросы

1. Чем погода отличается от климата?
2. Что собой представляют метеорологические величины и явления?
3. Что собой представляет метеорологическая площадка?
4. Какие факторы оказывают влияние на процессы нагревания и охлаждения почвы и водоемов?
5. Какими термометрами измеряют температуру поверхности почвы?
6. Какие факторы оказывают влияние на процессы нагревания и охлаждения воздуха?
7. Что влияет на амплитуду суточного и годового хода температуры воздуха?
8. Какими термометрами измеряют температуру воздуха?
9. Что собой представляет термическая стратификация атмосферы?
10.  Назначение психрометрической будки.
11.  Что называется конденсацией и сублимацией водяного пара?
12.  Какими приборами измеряют влажность воздуха?
13.  Каковы причины и условия образования росы, инея, гололеда, гололедицы?
14.  Как классифицируются туманы по условиям образования?
15.  Как классифицируются облака по семействам, формам?
16.  Чем отличаются ливневые, обложные и моросящие осадки?
17.  От чего зависит химический состав осадков?
18.  Как производят наблюдения за снежным покровом?
19.  Какими приборами измеряют количество выпавших осадков?
20.  Как определяют количество, форму и высоту облаков?
21.  Что называют нормальным атмосферным давлением, и в каких единицах   выражают?
22.  Что такое виртуальная температура?
23.  Какими приборами измеряют атмосферное давление?
24.  Какими приборами измеряют параметры ветра?
25.  Как производят наблюдения за атмосферными явлениями?
26.  Какое влияние оказывают атмосферные явления на метеорологическую  дальность видимости?
27.  Какое влияние оказывает антропогенная деятельность на состояние атмосферы?
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4. Институт прикладной физики (ИПФ РАН). Исследование атмосферы радиофизическими методами. Электронный ресурс// Режим доступа: e-mail: gapgr@appl.sci-nnov.ru/
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· padaread.com›?book=119765) Атлас Свердловской области.
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· ipk.meteorf.ru›Метеорология Воробьёв В.И. Практикум по синоптической метеорологии.
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Приложение 2 
Что делать, если в вашей квартире разбился ртутный градусник?
Экологи рекомендуют, что лучше всего обратиться за консультацией или помощью к специалистам (как правило, МЧС - по телефону 01 или 112, если вы звоните с мобильного телефона). Так будет лучше для вашей же безопасности.
В случае, если у вас нет возможности обратиться за квалифицированной помощью, запомните порядок правильного сбора вытекшей ртути:
1. Если уж это случилось - не стоит паниковать.
2. Сразу же нужно вывести из помещения где разбился градусник всех находящихся людей и домашних животных.
3. Ограничьте место «аварии», так как ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах обуви (лапах животных) по другим участкам помещения. Чтобы избежать распространения ртути за пределы зараженного участка, демеркуризация (удаление ртути и её соединений физико-химическими или механическими способами) производится с периферии по направлению к центру загрязнения.
4. Если на улице температура воздуха значительно ниже, чем в помещении, - необходимо открыть окна потому, что при пониженной температуре выделение паров ртути уменьшается. Однако, до того как вы соберете ртуть, сквозняк совершенно недопустим. Ведь если ртутные шарики «разбегутся» по комнате (и значительная часть этих шариков разобьется на мелкие частички, которые осядут на стенах и мебели) – их собрать уже будет крайне проблематично. Поэтому максимально изолируйте помещение - закройте плотно все двери.
5. То место, где рассыпалась ртуть, нужно обязательно подсветить. Для этой цели подойдут фонарик или настольная электрическая лампа. Подсветку необходимо расположить таким образом, чтобы на место россыпи ртути свет падал сбоку. Это обеспечит максимальную видимость всех капелек для их качественного сбора. 
6. Теперь самое главное - убрать металлическую ртуть тщательно и быстро. Для этих целей Вам необходимо приготовить: наполненную холодной водой банку, которая плотно закрывается крышкой (вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась или м.б. раствор марганцовки (два грамма калия перманганата на один литр воды);  обыкновенную нежесткую кисточку; лист бумаги или фольги; резиновую грушу или одноразовый шприц; лейкопластырь (скотч, малярный скотч); мокрую газету; тряпку;  раствор марганцовки. 
7. Прежде чем начать сбор ртути, позаботьтесь о защите рук. Для этого Вам понадобятся резиновые перчатки (постарайтесь, чтобы в ходе уборки она не попала на открытые участки кожи). Защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой.
8. Собирать шарики ртути удобнее следующим способом: один листок бумаги или фольги используйте в виде совка, а мягкой кисточкой или другим листком накатывайте шарики на бумажный совок. Не используйте для этих целей веник или жесткую кисть, которые сделают ядовитые ртутные шарики еще мельче. Можно использовать для сбора ртути кусочек ваты, смоченный в растворе марганцовки (0,2%). С листка бумаги или с ваты собранную ртуть аккуратно стряхните в приготовленную стеклянную емкость, наполненную раствором марганцовки или просто холодной водой.
9. Затем нужно втянуть в приготовленную резиновую грушу или шприц более мелкие шарики. Некоторые источники рекомендуют для сбора ртути использовать медную или алюминиевую проволоку, к которой прилипают мелкие шарики ртути. Таким образом, их необходимо скатать в крупные шарики и собрать в стеклянную тару.
10. Совсем маленькие капельки наклейте на лейкопластырь.
11. Забившуюся в щели пола ртуть посыпьте песком, вместе с которым она легко выметется кисточкой на бумагу. Если пол деревянный, а между досками имеются щели, велика вероятность того, что несколько серебристых капель "спрятались" в укрытиях и при комнатной температуре будут делать свое черное дело. В этом случае хозяину придется заняться внеплановым ремонтом квартиры - другого способа избавиться от непрошеного химического гостя нет.
Помните! Ни в коем случае нельзя использовать для сбора ртути пылесос! Воздух, продуваемый и прогреваемый пылесосом, ускоряет испарение этого жидкого металла. К тому же, ртуть, попав внутрь пылесоса, задерживается на его деталях и делает сам пылесос распространителем паров ртути. Из-за этого его, после сбора ртути, придется выбросить. Нельзя подметать ртуть веником! Жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль. Не пытайтесь вытирать ее тряпкой! Это приведет лишь к размазыванию ртути и увеличению поверхности испарения.
12. В банку с водой поместите песок, содержащий ртутные частицы, резиновую грушу (или шприц) и ртуть из разбитого градусника. Плотно закройте банку и держите ее подальше от нагревательных приборов.
13. Очищенную поверхность необходимо протереть слегка размоченной в воде и отжатой газетой. Затем место разлива ртути промойте концентрированным раствором хлорной извести или марганцовки (2 грамма на 1 литр воды), либо горячим концентрированным раствором мыла и соды (40 граммов мыла и 50 граммов кальцинированной соды на 1 литр воды). Эта процедура окислит ртуть и не даст ей возможности испаряться. В жилых помещениях не рекомендуется производить обработку раствором хлорного железа. Оно относится к высокоопасным веществам (второй класс опасности).
14. Далее, для полного обезвреживания окружающего пространства, обработайте любым из указанных растворов расположенные поблизости с загрязненным участком металлические и деревянные поверхности. Ведь на них также могут попасть малозаметные мелкие частички ртути. Дезинфицирующий раствор можно будет смыть чистой водой через 1,5-2 суток.
15. Когда ртуть собрана, помещение необходимо как следует проветрить в течение 2-3 часов. Если и остались какие-то частички, они благополучно испарятся и выветрятся в окно.
16. Позвоните в местную службу спасения, там подскажут, что делать дальше и куда везти (а может быть - и сами заберут). До их приезда собранную ртуть и средства ее сбора в герметично закрытой стеклянной посуде или в резиновой груше выставьте на балкон или в гараж, при том условии, что там температура ниже, чем в помещении.
Если вы не уверены в том, что после уборки воздух в доме стал безопасным, проведите его лабораторное исследование на содержание паров ртути. По вопросу замеров необходимо обратиться в районные центры гигиены и эпидемиологии. В том случае, когда ртуть разлилась на ковровое покрытие или на ковер, нужно аккуратно его свернуть, делая это от краев к центру (таким образом, ртутные шарики не разлетятся по комнате). Далее ковер или покрытие нужно завернуть в пленку из полиэтилена (заворачивая так же от краев к центру). Если есть целый целлофановый пакет подходящего размера – вместо пленки можно использовать его. После этого вынесите на балкон, на улицу или в гараж. Если ртуть побывала на одежде, последнюю лучше выбросить. Нельзя стирать одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. Если Вы наступили на ртуть - вычистите и промойте крепким, почти черным раствором марганцовки подошвы обуви. Тряпки и применявшиеся для удаления ртути материалы нельзя промывать или стирать в раковине. Запакуйте их в прозрачный и плотный полиэтиленовый пакет и сдайте вместе с ртутью, которую вы собрали, в МЧС или другое специализированное (занимающееся сбором или утилизацией содержащих ртуть отходов) предприятие. После того, как ликвидированы все последствия ртутной «аварии», в целях профилактики отравления, тому, кто этим занимался необходимо пить больше жидкости, ведь, как известно, ртутные образования из организма выводятся через почки. Пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, соки). Полезны будут свежие корнеплоды и плоды.
Куда сдать самостоятельно собранную ртуть и поврежденный градусник?
Оказывается не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В решении этого вопроса нет единых рекомендаций. В разных регионах он решается по-разному, а порой, вообще никак не решается. Желающих сдать на утилизацию ядовитые отходы либо откровенно переадресуют по инстанциям, либо дают несуразные ответы. Однозначного ответа на этот вопрос у компетентных служб нет. В любом случае, исходя из Ваших региональных условий, обзвоните необходимые специализированные и административные инстанции, добейтесь приема на утилизацию собранную Вами ртуть.
Помните! При любых условиях собранный ядовитый металл и использованные для его сбора материалы нельзя выбрасывать:
· в мусоропровод и мусорные контейнеры. Испарившиеся там два грамма ртути способны загрязнить шесть тысяч кубометров воздуха. Кроме того, очень вероятно, что ртуть из разбитого градусника, выброшенная в контейнер очень быстро может оказаться в детской песочнице;
· в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах и извлечь ее оттуда будет невероятно сложно (вплоть до разборки канализационного выпуска жилого дома и обработки участков загрязнения раствором хлорного железа);
· вообще куда-нибудь, а также закапывать, сжигать или иным способом "утилизировать". Без спец. обработки ртуть будет выделять ядовитые вещества независимо от местонахождения и тем самым ухудшать неблагополучную и без этого экологию.
При невыполнении этих условий Вы подвергаете опасности не только себя, но и других! К тому же самостоятельная утилизация ртутьсодержащих приборов гражданами – это нарушение статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от тысячи до двух тысяч рублей. Заниматься сбором и транспортировкой ртути должны только экстренные службы.
Приложение 3
Международная классификация облаков
	Название форм облаков
	Средняя
высота, км
	Описание

	Русское
	Латинское (сокращ.)
	
	

	 Облака верхнего яруса
	 Образуются в результате волнообразных или наклонно восходящих движений воздуха

	 Перистые
	 Cirrus
 (Ci)
	 7...8
	 Отдельные белые волокнистые облака, обычно прозрачные. Толщина слоя - от сотен метров до нескольких километров. Размеры отдельных частей от 300...500 м до 1...2 км, массивы могут распространяться на сотни километров. Сквозь перистые облака просвечивают Солнце и Луна, яркие звезды. Осадков не дают. Время существования от 12-18 часов до нескольких суток.

	Перисто-
кучевые
	 Cirrocumulus (Cc)
	 6...8
	 Белые тонкие облака в виде мелких волн, ряби, хлопьев, без серых оттенков. Толщина слоя от 100 до 400 м. Хорошо просвечивают Солнце, Луна, яркие звёзды. Осадков не дают. Время существования от десятков минут до нескольких часов.

	 Перисто-слоистые
	 Cirrostratus (Cs)
	 6...8
	 Однородная (без разрывов) беловатая или голубоватая пелена слегка волокнистого строения, сквозь которую просвечивают Солнце и Луна. Обычно приходят на смену уплотняющимся Ci, но могут появляться и на фоне ясного неба. Уплотняясь и снижаясь, Cs нередко переходят в As. Время существования от 12-18 часов до нескольких суток.

	   Облака среднего яруса
	 Образуются в результате волнообразных или наклонно восходящих движений воздуха

	 Высоко-
кучевые
	 Altocumulus (Ac)
	 2...6
	 Белые, иногда сероватые облака в виде волн или гряд, состоящие из отдельных пластин или хлопьев, иногда сливающихся в сплошной покров. Состоят преимущественно из переохлажденных капель воды. Толщина слоя от 200 до 700 м. В тонких облаках местами просвечивают Солнце и Луна. Осадков не дают.

	 Высоко-слоистые
	 Altostratus
 (As)
	 3...5
	 Серая или синеватая однородная пелена слегка волокнистого строения. Как правило, постепенно закрывают все небо. Большей частью состоят из переохлажденных капель воды и ледяных кристаллов. Толщина слоя от 1 до 2 км. Солнце и Луна просвечивают как через матовое стекло. Летом осадки из таков облаков обычно не достигают земной поверхности или достигают в виде редких капель, а зимой эти облака могут быть причиной снегопада.

	   Облака нижнего яруса
	 Образуются в результате наклонно восходящих движений воздуха

	 Слоисто-кучевые
	 Stratocumulus (Sc)
	 0,8...1,5
	 Серые облака, состоящие из крупных гряд, волн, пластин, разделенных просветами или сливающимися в сплошной серый волнистый покров. Состоят преимущественно из капель воды. Толщина слоя от 200 до 800 м. Солнце и луна могут просвечивать только сквозь тонкие края облаков. Осадки, как правило, не выпадают. Из слоисто-кучевых не просвечивающих облаков могут выпадать слабые непродолжительные осадки.

	 Слоистые
	Stratus (St) 
	 0,1...0,7
	 Однородный слой серого цвета, сходный с туманом, но расположенный на некоторой высоте. Состоят из капель воды. Из облаков могут выпадать осадки в виде мороси (зимой – в виде редкого снега). Толщина слоя от 200 до 800 м. Солнце и Луна обычно не просвечивают.

	 Слоисто-дождевые
	 Nimbostratus (Ns)
	 0,1...1,0
	 Темно-серый облачный покров, иногда с синеватым оттенком. Обычно закрывает все небо сплошным слоем. Толщина слоя до нескольких километров. Из облаков выпадают осадки (иногда с перерывами) в виде обложного дождя или снега.

	   Облака вертикального развития
	 Образуются в результате вертикально восходящих движений воздуха (конвекции)

	 Кучевые
	 Cumulus
 (Cu)
	 0,8...1,5
	 Плотные, развитые по вертикали облака с белыми куполообразными вершинами и плоским сероватым основанием. Могут представлять собой как отдельные, редко расположенные облака, так и скопления, закрывающие почти все небо. Облака состоят в основном из капель воды. Осадков не дают, но могут эволюционировать в дождевые облака, в т.ч. Cb.

	 Кучево-дождевые
	 Cumulonimbus (Cb)
	 0,4...10
	 Мощные белые облачные массы с темным основанием. Поднимаются в виде гор или башен, верхние части которых имеют волокнистую структуру. Верхняя часть облака (наковальня) состоит из кристаллов льда. Из облаков выпадают ливневые осадки, летом часто с грозами.



Приложение 4
Шкала Бофорта
 Скорость ветра оценивается визуально по его воздействию на окружающие наблюдателя предметы. В 1805 Фрэнсис Бофорт, моряк британского флота, для характеристики силы ветра на море разработал 12-балльную шкалу. В 1926 к ней были добавлены оценки скорости ветра на суше. В 1955, чтобы различать ураганные ветры разной силы, шкала была расширена до 17 баллов. Современный вариант шкалы Бофорта  позволяет оценивать скорость ветра без использования каких-либо приборов. 
	Сила ветра,
баллы
	Визуальные признаки 
	Скорость ветра
	Название ветра

	
	
	      м/с                км/ч
	

	0 
	Спокойно, дым поднимается вертикально, вымпел и листья на деревьях неподвижны
	0 – 0,2     (0)
	0 – 1         (0)
	Штиль

	1 
	Направление ветра заметно по отклонению дыма, колышутся отдельные листья
	0,3 – 1,5  (1) 
	1 – 5         (3)
	Тихий

	2 
	Ветер ощущается кожей лица, шелестят листья, колеблются флаги
	1,6 – 3,3  (3)
	     6 – 11  (8)
	Легкий

	3 
	Листья и мелкие веточки находятся в постоянном движении, развеваются легкие флаги, высокая трава колеблется
	
 3,4 – 5,4 (5)
	
  12 – 19 (15)
	Слабый

	4 
	Ветер поднимает пыль и бумажки, раскачиваются тонкие ветви, по высокой траве пробегают волны
	
 5,5 – 7,9 (7)
	
  20 – 28 (24)
	Умеренный

	5 
	Качаются ветки и тонкие стволы, вытягиваются большие флаги
	8,0 – 10,0 (9)
	29 – 38  (33)
	Свежий

	6 
	Качаются толстые ветви, шумит лес, высокая трава временами ложится на землю, гудят телеграфные провода
	
10,1 – 13,8 (12)
	
  39 – 49 (44)
	Сильный

	7 
	Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветви, трудно идти против ветра, слышится свист ветра
	
13,9 – 17,1 (15)
	
 50 – 61  (55)
	Крепкий

	8 
	Ломаются ветви деревьев, практически невозможно идти против ветра
	17,2 – 20,7 (19)
	 62 – 74  (68)
	Шторм

	9 
	Небольшие повреждения строений, ветер срывает дымовые колпаки и черепицу с крыш, двигаются с места легкие предметы
	20,8 – 24,4 (23)
	  75 – 88 (81)
	Сильный шторм

	10 
	Наблюдаются разрушения, деревья выворачиваются с корнями, на суше бывает редко
	24,5 – 28,5 (27)
	89 – 102 (95)
	Буря

	11 
	На суше бывает очень редко, сопровождается разрушениями на большом пространстве
	28,5 – 32,6 (31)
	103 – 117 (110)
	Сильная буря

	12 - 17
 
	Катастрофические разрушения 
(Баллы 13–17 были добавлены Бюро погоды США в 1955 и применяются в шкалах США и Великобритании)
	Свыше 
32
	Свыше 
117
	Ураган




Приложение 5

[image: http://sail-friend.ru/gallery/2_11_02_18_2_24_22.jpeg]



Приложение 6
Условные знаки атмосферных явлений

	 - дождь
 
  - ливневый дождь

 - морось

 - снег

   
  - ливневый снег

 - мокрый снег
  

∆ - ледяная крупа 

◬ - ледяной дождь

 - град

 - снежные зерна
                                                              
- снежная крупа

[image: ]- роса
∾ - гололед

 - зернистая изморозь

V – кристаллическая изморозь

⊔ - иней

≡ - туман

=  - дымка

≅ - поземный туман

↔ - ледяной туман

∭ - парение моря, озера, реки
	 - поземок

 - метель (вьюга, буран, пурга)

 - метель с выпадением снега

 - низовая метель

 - гроза

- зарница

[image: ]- полярное сияние

· - шквал

S – пыльная буря

$ - пыльный поземок

)( - смерч


 вихрь

↔ - ледяные иглы

∞ - мгла


  [image: ]  - мираж
∾ - гололедица

 - снежный покров





Приложение 7 

Шкала КН. Состояние подстилающей поверхности (поверхности почвы и снежного покрова). 
	без снежного покрова
	со снежным покровом

	Цифра кода КН-01
	Состояние поверхности почвы
	Запись в книжке КМ-1
	Цифра кода КН-01
	Состояние поверхности снежного покрова
	Запись в книжке КМ-1

	0
	Поверхность почвы сухая (без трещин, заметного количества пыли и сыпучего песка)
	Сухая
	0
	Лед в основном покрывающий поверхность земли
	Лед

	1
	Поверхность почвы влажная (без луж)
	Влажная
	1
	Слежавшийся или мокрый снег (со льдом или без него), покрывающий менее половины поверхности земли
	Слежавшийся снег (мокрый снег)

	2
	Поверхность почвы сырая (вода застаивается на поверхности и образует малые или большие лужи)
	Сырая
	2
	Слежавшийся или мокрый снег (со льдом или без него), покрывающий половину или более половины поверхности земли
	То же

	3
	Поверхность почвы затоплена водой
	Вода
	3
	Равномерный слой слежавшегося или мокрого снега, покрывающий поверхность земли полностью
	То же

	4
	Поверхность почвы замерзшая
	Замерзшая
	4
	Неравномерный слой слежавшегося или мокрого снега, покрывающий поверхность земли полностью
	То же

	5
	Поверхность почвы покрыта коркой льда, но без снега или сыпучим песком
	Лед
	5
	Сухой рассыпчатый снег, менее половины поверхности земли
	Сухой снег

	6
	Поверхность почвы частично покрыта сухой пыль. Или сыпучим песком
	Пыль (песок)
	6
	Сухой рассыпчатый снег, покрывающий половину или более половины поверхности земли ( но не полностью)
	То же

	7
	Поверхность почвы полностью покрыта тонким слоем сухой пыли или сыпучего песка
	То же
	7
	Равномерный слой сухого рассыпчатого снега, покрывающий поверхность земли полностью
	То же

	8
	Поверхность почвы полностью покрыта умеренным или толстым слоем сухой пыли или сыпучего песка
	То же
	8
	Неравномерный слой сухого рассыпчатого снега, покрывающий поверхность земли полностью
	То же

	9
	Поверхность почвы чрезвычайно сухая с трещинами
	Сухая
	9
	Снег с глубокими сугробами, заносами, покрывающий поверхность земли полностью
	Сугробы


*Результат наблюдений за состоянием подстилающей поверхности записывается на пятую страницу книжки КМ-1 в графу «Состояние поверхности почвы или снега» словом и цифрой кода КН-01 для Е и Е' в соответствии со шкалой КН.

Приложение 8
Графические зависимости метеорологических параметров (примеры)

	Суточный ход температуры и 
относительной влажности воздуха
	Суточный ход температуры воздуха

	[image: https://aw-therm.com.ua/images/uploaded/images/kondicionirovanie/.thumbs/1d352c829ca0df661b00a6011c0e4a96_500_0_0.jpg]
	[image: https://myslide.ru/documents_4/e10df7f2c88cc5a11f921cf7eb301433/img10.jpg]

	Пример анализа графика суточного хода температуры воздуха в г. Москве 19.09.2017г.

	[image: https://mypresentation.ru/documents_6/a44e3574b59ba07ba09fc9e8238472c4/img5.jpg]

	
Суточный ход
характеристик влажности воздуха
1- упругость водяного пара (е, гПа)
2- относительная влажность (f, %)
3- дефицит влажности (d, гПа)
	


Суточный ход атмосферного давления

	[image: https://yakutsk-pogoda.ru/klimatyakutsk25.jpg]
	[image: https://works.doklad.ru/images/wrimADooK7M/m2797db08.png]






Приложение 9
Пример построения и анализа Розы ветров и суточного хода ветра

	Порядок построения розы ветров (за прошедший месяц)

	[image: https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/h/h3akMsfvlCie70JmFL9VOXZguQIHcUpdqwtEKz/slide-10.jpg]

	Алгоритм анализа розы ветров:
· Ветры, каких направлений были в течение месяца?
· Каких ветров было наибольшее количество?
· Каких ветров было наименьшее количество?
· Как направление ветров отразилось на температуре данного месяца?
Вывод: больше всего в январе месяце ветер дул с юго-запада - 11 дней, 6 дней - с юга, 4 дня - с юго-востока , 4 дня - с востока,3 дня – были ветры северо– восточные, 2 дня - западные, 1 день в январе месяце ветер дул с севера и вообще не было ветров с северо – запада. В течение месяца ветры были южного, юго – восточно и юго - западного направления, такое состояние ветров отразилось на температуре месяца, они были не сильно морозные, умеренные для Новосибирской области.
	[image: https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/631137/f_clip_image002_0000.gif]

	[image: https://geographyofrussia.com/wp-content/uploads/2015/01/172_4.jpg]

	Пример анализа суточного хода скорости ветра над сушей: минимум – в ночные часы, максимум – после полудня, амплитуда – 3-5 м/с. Причиной суточного хода ветра является изменение интенсивности турбулентного перемешивания атмосферного воздуха.
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Приложение 10
Международный метеорологический код КН-01

[image: https://2.bp.blogspot.com/-P9yXYCB-hEg/V4jhijDlHqI/AAAAAAAAGVo/snJsmN6HkawdCfrj16Mq30ITkQNK7WkcwCLcB/s1600/%25D0%259A%25D0%259D-01.jpg]
	

	Дата   04.06.19.
	Время (московское/ данного пояса)                                                                                                 Пример заполнения таблицы КМ-1 Приложение 11

	
	700/900
	730/930
	800/1000
	830/1030
	900/1100
	930/1130
	1000/1200
	1030/1230
	

	видимость
	объект,освещени,Е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	испр.отсчет км,цифр.кода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	облачность
	Кол-во/высота нижн. границы
	9
	2-6 км
	8
	2-6 км
	8
	2-6 км
	8
	2-6 км
	7
	2-6 км
	6
	2-6 км
	7
	2-6 км
	8
	2-6 км
	

	
	верхний
	перст.куч.волнист.
	
	перист.перепут.
	
	
	
	
	
	

	
	средний
	
	
	
	высоко-кучев.
	высоко-кучю
	кКуч.средн.
	выс.куч.непр.
	кучев.средн.
	

	
	нижний
	сл.куч.непросв.
	кучев.плоск.
	сл.куч.непросв.
	слоисто-кучев.
	сл.куч.непросв.
	сл.куч.просвеч.
	кучев.плоские
	кучев.дожд.
	

	Состоянпогоды
	м/у сроками WW
	
	
	
	
	
	
	
	пасмурно
	

	
	в срок W
	пасмурно
	туман, роса
	
	дымка
	
	дымка
	морось
	дождь
	

	
	стмосферн. явления
	≡ 
	≡   ⊝
	
	=
	
	=
	  1200
	 1220
	

	Темпер.повер почвы
	ТМ-3 или ТМ-10
	12,7 оС
	13,2 оС
	13,6 оС
	15,4 оС
	16,2 оС
	16,4 оС
	15,8 оС
	15,0 ос
	

	
	минимальн.
спирт  штифт
	13,0 оС
	6,0 оС
	12,5оС
	6,0 оС
	14,0 оС
	6,0 оС
	15,5оС
	6,0 оС
	16,2оС
	6,0 оС
	16,5оС
	6,0 оС
	15,5о
	6,0 оС
	14,9оС
	6,0 оС
	

	
	max до всрях
	12,0 оС
	13,0 оС
	13,0 оС
	15,0 оС
	15,4 оС
	16,4 оС
	15,4 оС
	15,1 оС
	

	
	max  после встряхи
	11,4 оС
	12,0 оС
	12,0 оС
	13,0 оС
	12,0 оС
	15,0 оС
	14,4 оС
	14,4 оС
	

	
	
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	

	Температвоздуха
	сух.термометр
	15,1о
	0,0
	15,1о
	15,2о
	0,0
	15,2о
	15,6о
	0,0
	15,6о
	17,1о
	0,0
	17,1о
	17,1о
	0,0
	17,1о
	18,4о
	0,0
	18,4о
	18,4о
	0,0
	18,4о
	17,1о 
	0,0
	17,1о 
	

	
	смоч.термометр
	14,0о
	0,0
	14,0о
	14,0о
	0,0
	14,0о
	14,2о
	0,0
	14,2о
	14,2о
	0,0
	14,2о
	15,2о
	0,0
	15,2о
	16,2о
	0,0
	16,2о
	16,2о
	0,0
	16,2о
	16,2о
	0,0
	16,2о
	

	
	ТМ-4
	13,8о
	0,1
	13,9о
	14,4о
	0,1
	14,5о
	14,4о
	0,1
	14,5о
	15,0о
	0,1
	15,1о
	15,2о
	0,1
	15,3о
	18,6о
	0,1
	18,7о
	18,2о
	0,1
	18,3о
	17,0о
	0,1
	17,1о
	

	
	ТМ-9
	13,9о
	-0,2
	13,7о
	14,8о
	-0,2
	14,6о
	14,6о
	-0,2
	14,4о
	15,3о
	-0,2
	15,1о
	15,5о
	-0,2
	15,3о
	18,9о
	-0,2
	18,7о
	18,7о
	-0,2
	18,5о
	16,9о
	-0,2
	16,7о
	

	Влажность
	Гигрометр психр.
	f = 90%
	f = 88%
	f = 85%
	f = 89%
	f = 88%
	f = 87%
	f = 90%
	f = 95%
	

	
	парц 
давл
	относ влаж
	15.1 гПа
	88 %
	15.0 гПа
	87 %
	14.7 гПа
	83 %
	13.6 гПа
	79 %
	15.8 гПа
	81%
	16.6 гПа
	78 %
	13.6 гПа
	79 %
	16,6 гПа
	78 %
	

	
	дефиц насыщ
	точка росы
	2,1 гПа
	13,1оС
	2,3 гПа
	13,0оС
	3,0гПа
	12,7оС
	5,8 гПа
	11,5оС
	3,6 гПа
	13,8оС
	4,6 гПа
	14,16оС
	5,8 гПа
	12,7оС
	4,6 гПа
	14,6оС
	

	Ветер
	направл
	скорос
	ЮВ
	1 м/с
	ЮВ
	2,5
	ЮВ
	2 м/с
	ЮВ
	2 м/с
	Ю
	2,5 м/с
	ЮВ
	3,0 м/с
	Ю
	3,5 м/с
	ЮВ
	1,5 м/с
	

	
	максим. порыв
	Штиль, 2 м/с
	Легкий, 3 м/с
	Легкий, 3 м/с
	Легкий, 3 м/с
	Легкий, 3 м/с
	Легкий, 4 м/с 
	Легкий, 4 м/с
	Штиль, 2 м/с
	

	Давление
	термометр при барометре
	18,5оС
	0,0
	18,5оС
	18,5оС
	0,0
	18,5оС
	18,0оС
	0,0
	18,0оС
	20,0оС
	0,0
	20,0оС
	20,0оС
	0,0
	20,0оС
	20,5оС
	0,0
	20,5,5оС
	19,5оС
	0,0
	19,5оС
	19,5оС
	0,0
	19,5оС
	

	
	отсчет 
барометра
	726 мм.рт.ст.
	
	965,5 гПа
	726 мм.рт.ст.
	
	965,5 гПа
	727мм.рт.ст.
	
	966,9 гПа
	727 мм.рт.ст.
	
	966,9 гПа
	726 мм.рт.ст.
	
	965,5 гПа
	728 мм.рт.ст.
	
	968,2 гПа
	726 мм.рт.ст.
	
	965,5 гПа
	726 мм.ртст.
	
	965,5 гПа
	

	
	виртуальная температура
	286 К
	
	
	288,1 К
	
	
	288 К
	
	
	287 К
	
	
	287 К
	
	
	288 К
	
	
	286 К
	
	
	286 К
	
	
	

	
	давление на 
уровне моря
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	барометрическая тенденция
	0
	0
	0
	0
	+ 1
	+ 3,6
	0
	0
	- 1
	- 3,6
	+ 2
	+ 2,7
	- 2
	-2,7
	0
	0
	

	Кол-во осадков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	Иванов
	Иванов
	Иванов
	Иванов
	Иванов
	Иванов
	Иванов
	Иванов
	




Таблица КМ-1. Приложение 12
	            Дата   
	Время (московское/ данного пояса)

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	примечани

	видимость
	объект,освещение,Е
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	испр.отсчет км,цифр.кода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	облачность
	Кол-во/высота нижн. границы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	верхний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нижний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сост погод
	м/у сроками WW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в срок W
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	стмосферн. явления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Темпер.поверхн. почвы
	ТМ-3 (ТМ-10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	минимальн.
спирт  штифт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	max до всрях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	max  после встряхив
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	отсч
	попр
	знач
	

	Температура воздуха
	сух.термометр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	смоч.термометр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТМ -4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТМ -9/(электрон)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влажность
	Гигрометр психром
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	парц давл
	относ влаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дефиц насыщен
	точка росы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ветер
	направл
	скорость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Название ветра и максим. порыв
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Давление
	термометр при барометре
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	отсчет барометра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	виртуальная температура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	давление на уровне моря
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	барометрическая тенденция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во осадков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
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